Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Просмотр > Удаление изображений > Кнопка удаления

## Кнопка удаления

Позволяет выделить нежелательные изображения для удаления.
Изображения также можно удалить с помощью кнопки MENU. [Подробно]

1. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.

1. Кнопка / (Удалить) нужный режим на колесике управления

Все снимки с этой датой Все в этой папке Все файлы просм. AVCHD | Удаление всех изображений в выбранном диапазоне дат или папке или всех видеозаписей в режиме [Просм. AVCHD]. Нажмите кнопку [OK] после пункта 2.
Составные снимки | Позволяет выбрать и удалить несколько изображений. Выполните следующие действия после выполнения пункта 2. Выберите изображение, а затем нажмите кнопку . Выбранное изображение будет выделено меткой . Повторяйте предыдущие пункты до тех пор, пока не останется больше изображений для удаления. Выберите изображение с меткой еще раз для удаления метки . MENU [OK]
Данный снимок | Удаление текущего изображения.
Все изоб. в серийн. группе | Одновременное удаление всех изображений в выбранной группе серийной съемки. Нажмите кнопку [OK] после пункта 2.
Все кроме данного снимка | Удаление всех изображений в серийной группе, кроме выбранного изображения в режиме отображения серийной группы. Нажмите кнопку [OK] после пункта 2.
Отмена | Отмена удаления.

Вы можете переключаться между индексным режимом и режимом одиночного изображения при выборе фотоснимков
Поверните рычажок W/T (увеличение) в сторону T () в индексном режиме для возврата в режим одиночного изображения и поверните рычажок в сторону W () в режиме одиночного изображения для возврата в индексный режим.

- Также можно переключаться между индексным режимом и режимом одиночного изображения при выполнении функций [Защитить], [Отпр. с пом. TransferJet] или [Печать (DPOF)].

Примечания

- В простом режиме можно выбирать между вариантами [1 сним.] или [Все] для удаления изображения.

- Если для записи изображений используется внутренняя память, режим [Режим просмотра] устанавливается в положение [Просм. папки].

- Видеозаписи в режиме [Просм. AVCHD] представляют собой видеозаписи, сделанные путем установки функции [Форм.видеосъем.] в положение [AVCHD 60i/60p] (для 1080 60i-совместимых устройств) или [AVCHD 50i/50p] (для 1080 50i-совместимых устройств).

Смежная тема
Удалить
В начало страницы