Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Устранение неисправностей > Фотосъемка/видеосъемка

## Фотосъемка/видеосъемка

Невозможно записать изображения.

- Если изображения записываются во внутреннюю память даже тогда, когда карта памяти вставлена в фотоаппарат, убедитесь, что карта памяти вставлена в фотоаппарат до упора.

- Проверьте свободную емкость внутренней памяти или карты памяти. Если она заполнена, выполните одно из следующих действий:

- Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Замените карту памяти.

- Вы не можете записать изображения во время зарядки вспышки.

- При выполнении видеосъемки рекомендуется использовать следующие карты памяти:

- Карта памяти “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), карта памяти “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Карта памяти SD, карта памяти SDHC или карта памяти SDXC (класс 4 или выше)

- Установите опцию [Демонстр. режим] в положение [Выкл]. [Подробно]

Функция Smile Shutter не работает.

- Фотосъемка не выполнятся, если улыбающееся лицо не обнаружено. [Подробно]

- Установите опцию [Демонстр. режим] в положение [Выкл].[Подробно]

Функция подавления размытости не работает.

- При съемке ночных сцен функция подавления размытости может не работать надлежащим образом.

- Выполняйте съемку после нажатия кнопки затвора наполовину вниз.

Для записи требуется много времени.

- Если скорость затвора становится медленнее некоторой скорости, например, при фотосъемке в темном месте, фотоаппарат автоматически уменьшает шум изображения. Данная функция, которая называется NR (уменьшение шума), замедляет затвор, и время съемки увеличивается.

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. Во время съемки убедитесь, что расстояние от объектива до объекта больше, чем минимально допустимое расстояние для съемки (приблизительно 5 см (сторона W)/1 м 20 см (сторона T) от объектива).

- Выбран режим (Сумерки), (Ландшафт), (Фейерверки) или (Усов. съемка спорт. событ.) для выбора сцен при выполнении фотосъемки.

Не работает увеличение.

- Вы не можете использовать оптическое увеличение, если выполняется:

- Съемка в режиме интеллектуального панорамного обзора

- Съемка в режиме панорамного 3D-обзора

- Съемка в режиме многоракурсного обзора

- Вы не можете использовать интеллектуальное увеличение в зависимости от размера изображения. [Подробно]

- Вы не можете использовать цифровое увеличение, если:

- Съемка в супер авторежиме

- Съемка в режиме расфокусировки фона

- Съемка 3D-фотоснимков

- При выборе сцены выбран режим (HDR-коррекц. контр. света) или (Усов. съемка спорт. событ.).

- Используется режим Smile Shutter.

- Опция [Автоспуск] установлена в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

Невозможно выбрать функцию распознавания лиц.

- Вы можете выбрать опцию Распознавание лиц только в том случае, если режим фокусировки установлен в положение [Мульти АF] и режим измерения установлен в положение [Мульти].

Вспышка не работает.

- Вы не можете использовать вспышку, когда:

- Съемка в режиме расфокусировки фона

- Выбран режим серийной съемки. [Подробно]

- При выборе сцены выбран режим (Сглаж.размытости движ.), (Сумерки), (Сумерки с рук), (Высок. чувствит.), (Фейерверки) или режим (Усов. съемка спорт. событ.).

- Выполняется съемка в режиме панорамного обзора

- Съемка в 3D-режиме

- Используется режим видеосъемки

- Установите вспышку в режим [Вкл], если фотоаппарат установлен в режим съемки с ручной экспозицией или режим выбора сцены установлен в положение (Ландшафт), (HDR-коррекц. контр. света), (Гастрономия), (Домашнее животное), (Пляж) или (Снег). [Подробно]

При использовании вспышки на фотоснимках появляются размытые круглые белые пятна.

- Частицы в воздухе (пыль, пыльца и т.п.) отразили свет вспышки и появились на снимке. Это не является неисправностью. [Подробно]

Функция съемки крупным планом (Макро) не работает.

- Фотоаппарат автоматически регулирует фокусировку. Нажмите и удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину. Регулировка фокусировки может занять некоторое время при съемке близко расположенного объекта.

- Если для выбора сцен выбран режим (Ландшафт), (Сумерки), (Фейерверки) или (Усов. съемка спорт. событ.).

Дата и время не отображаются на экране ЖКД.

- Во время съемки дата и время не отображаются. Они отображаются только во время воспроизведения.

Индикация величины F и скорости затвора мигает, когда Вы нажмете и будете удерживать кнопку затвора нажатой наполовину вниз.

- Экспозиция установлена неправильно. Откорректируйте экспозицию. [Подробно]

Цвета изображения являются неправильными.

- Отрегулируйте баланс белого [Подробно] или сдвиг баланса белого [Подробно].

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

- Фотоаппарат пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости в условиях недостаточного освещения. Это не оказывает воздействия на записанное изображение.

На изображении видна темная тень.

- В зависимости от яркости объекта, при изменении диафрагмы может быть видна темная тень. Это не является неисправностью.

Глаза человека выглядят красными.

- Установите опцию [Ум. эфф. кр. глаз] в положение [Авто] или [Вкл]. [Подробно]

- При использовании вспышки фотографируйте объект на расстоянии ближе, чем радиус действия вспышки.

- Осветите комнату и выполните съемку объекта.

- Ретушируйте изображение с помощью функции [Ретуширование] [Коррекция красных глаз] в меню просмотра [Подробно] или откорректируйте с помощью приложения “PMB”.

На экране появляются и остаются точки.

- Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.

Невозможно выполнить последовательную съемку изображений.

- Внутренняя память или карта памяти заполнена. Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Низкий уровень заряда батареи. Установите заряженный батарейный блок.

Один и тот же фотоснимок сделан несколько раз.

- Установите параметр [Установ. серийной съемки] в положение [Одиночный]. [Подробно]

- Опция [Распознавание сцен] установлена в положение [Расширенный]. [Подробно]

При изменении яркости объекта будет слышен щелчок.

- Это звук срабатывания фильтра нейтральной плотности внутри объектива. Это не является неисправностью.

В начало страницы