Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование с компьютером > Рекомендуемая конфигурация компьютера > Рекомендуемая конфигурация компьютера (Windows)

## Рекомендуемая конфигурация компьютера (Windows)

При использовании прилагаемого программного обеспечения “PMB”, “Music Transfer” и “PMB Portable” и импортировании изображений через USB-соединение, рекомендуется следующая конфигурация компьютера.

Операционная система (предварительно установленная) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Прочее | ЦП: Intel Pentium III 800 МГц или быстрее (для воспроизведения/редактирования видеозаписей высокой четкости: Intel Core Duo 1,66 ГГц или быстрее/Intel Core 2 Duo 1,66 ГГц или быстрее/Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц или быстрее требуется при обработке видеозаписей HD FX/HD FH, а Intel Core 2 Duo 2,40 ГГц или быстрее требуется при обработке видеозаписей HD PS) Память: 512 Мб или более (для воспроизведения/редактирования видеозаписей высокой четкости: 1 Гб или более) Жесткий диск: Требуемое дисковое пространство для установки—приблизительно 500 Мб Дисплей: Разрешение экрана: 1024 x 768 точек или более

*1 64-разрядные версии и Starter (Edition) не поддерживаются.
Для использования функции создания дисков требуется библиотека Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 или более поздняя версия.
*2 Starter (Edition) не поддерживается.
Примечания

- Работа не гарантируется в конфигурации, основанной на модернизации операционных систем, описанных выше, или в мультизагрузочной среде.

- При подсоединении двух или более устройств USB к одному компьютеру одновременно, некоторые устройства, включая фотоаппарат, могут не функционировать, в зависимости от используемых типов устройств USB.

- Подключение фотоаппарата с помощью USB-интерфейса, который совместим со стандартом Hi-Speed USB (USB 2.0), позволяет производить усовершенствованную передачу данных (высокоскоростную передачу), если фотоаппарат совместим со стандартом Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Если компьютер восстанавливает работу с экономичного режима или режима ожидания, связь между фотоаппаратом и компьютером может восстановиться не сразу.

В начало страницы