Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Устранение неисправностей > GPS (только DSC-HX9V)

## GPS (только DSC-HX9V)

Фотоаппарат не принимает сигнал GPS.

- Установите параметр [Установка GPS] на [Вкл]. [Подробно]

- Фотоаппарат может не иметь возможности для приема радиосигналов от спутников GPS из-за препятствий.

- Для правильной триангуляции информации о местоположении, переместите фотоаппарат в открытое место и снова включите его.

Чрезмерно большая ошибка в информации о местоположении.

- Размеры ошибки могут составлять до нескольких сотен метров в зависимости от окружающих зданий, мощности сигналов GPS и т.п.

Несмотря на принимаемые [Доп. данные GPS], для триангуляции необходимо время.

- Опция [Устан.даты и вр.] не установлена или установленное время сильно смещено. Правильно установите дату и время. [Подробно]

- Истек срок действия дополнительных данных GPS. Обновите дополнительные данные GPS. [Подробно]

- Поскольку положение спутников GPS постоянно меняется, для определения местоположения может понадобиться больше времени, или приемник может вообще не иметь возможности для определения местоположения в зависимости от местоположения и времени использования фотоаппарата.

- “GPS” является системой для определения географического местоположения посредством триангуляции радиосигналов от спутников GPS. Избегайте использования фотоаппарата в местах, где радиосигналы блокируются и отражаются, таких, как затененные места, окруженные зданиями или деревьями и т.п. Используйте фотоаппарат на открытом месте.

Информация о местоположении или направлении не была записана.

- Направление съемки не записывается во время съемки видеозаписей.

- Используйте программу “PMB” для импорта в компьютер информации о местоположении GPS.

Чрезмерно большая ошибка в информации компаса

- Не располагайте фотоаппарат в непосредственной близости от источника магнитных полей или металлического объекта.

В начало страницы