Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > İzleme > Görüntüleri silme > Sil düğmesi

## Sil düğmesi

İstemediğiniz görüntüleri silmek üzere seçmenize olanak sağlar.
MENU düğmesinden de görüntüler silebilirsiniz. [Ayrıntılar]

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın.

1. / (Sil) düğmesi istenilen mod kontrol tekerleğinde

Bu Tarihteki Tüm Görüntüler Bu Klasördekilerin Tümü Tüm AVCHD gör. dosyaları | Seçilen tarih aralığındaki veya klasördeki tüm görüntüleri veya [AVCHD grünümü]’ndeki tüm videoları siler. 2 adımından sonra [OK] tuşuna basın.
Birden çok görüntü | Birden çok görüntüyü seçmenize ve silmenize olanak verir. 2 adımından sonra aşağıdakileri yapın. Bir görüntü seçin, ardından düğmesine basın. Seçilen görüntüye bir işareti eklenir. Silinecek başka görüntü kalmayıncaya kadar yukarıdaki adımları tekrar edin. işaretini kaldırmak için tekrar işaretli bir görüntü seçin. MENU [OK]
Bu görüntü | Ekranda gösterilmekte olan görüntüyü siler.
Bu Seri Çk. Grb. Tüm Grntl. | Seçilen seri çekim grubundaki görüntülerin tümünü bir defada siler. 2 adımından sonra [OK] tuşuna basın.
Bu Görüntü Hariç Tümü | Seri Çekim Grubu Gösterimi modunda bir seri çekim grubunda seçilen görüntü dışındaki tüm görüntüleri siler. 2 adımından sonra [OK] tuşuna basın.
İptal | Silme işlemini iptal eder.

Görüntüleri seçerken indeks ve tek görüntü modu arasında geçiş yapabilirsiniz
Tek görüntü moduna dönmek için indeks modunda W/T (zum) düğmesini T tarafına () döndürün ve tek görüntü modunda indeks moduna dönmek için düğmeyi W tarafına () döndürün.

- [Koru], [TransferJet yoluyla gönderir] veya [Baskı (DPOF)] işlevlerinde de indeks ve tek görüntü modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Notlar

- Kolay Çekim modunda bir görüntü silmek için, [1 grüntü] veya [Tüm grn.] seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

- Görüntü kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman, [İzleme Modu] [Klasör Grünümü] seçeneğine ayarlanır.

- [AVCHD grünümü]’ndeki videolar [Film formatı] [AVCHD 60i/60p] (1080 60i uyumlu aygıtlar için) veya [AVCHD 50i/50p] (1080 50i uyumlu aygıtlar için) seçeneğine ayarlı olarak kaydedilmiş videolardır.

İlgili Konu
Sil
En üste geri dön