Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (İzleme) kullanımı > MENU öğeleri (İzleme) > İzleme Modu

## İzleme Modu

Takvimi Görüntüleme
Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri izleme
Görüntüler için ekran formatını seçmenize olanak verir.

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın.

1. MENU (İzleme Modu) istenilen mod kontrol tekerleğinde

| (Tarih Görünümü) | Görüntüleri tarihe göre gösterir.
| (Klasör grünümü (hareketsiz)) | Hareketsiz görüntüleri gösterir.
| (Klasör görnümü (MP4)) | MP4 formatlı videoları gösterir.
| (AVCHD grünümü) | [AVCHD 60i/60p] veya [AVCHD 50i/50p] olarak ayarlanmış kayıt formatıyla çekilmiş videoları gösterir.

Not

- Görüntü kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman, İzleme Modu Klasör Görünümü seçeneğine ayarlanır.

### Takvimi Görüntüleme

1. MENU (İzleme Modu) [Tarih Görünümü] kontrol tekerleğinde

1. W/T (zum) düğmesini Takvim görüntüleninceye kadar W tarafına () döndürmeye devam edin.

Kontrol tekerleğini kullanıp / tuşlarını seçin, sonra görüntülemek istediğiniz ayı seçin. Tarihi seçin ve indeks modunda seçilen tarihin görüntülerini izlemek için tuşuna basın.

### Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri izleme

Bu fotoğraf makinesi görüntü kaydetme ve kayıttan gösterme için hafıza kartında bir Görüntü Veritabanı Dosyası oluşturur. Fotoğraf makinesi hafıza kartındaki Görüntü Veritabanı Dosyasına kaydedilmemiş görüntüler saptarsa “Tanınmayan dosyalar bulundu Dosyaları al” mesajıyla bir kayıt ekranı görüntülenir.
Kaydedilmemiş görüntüleri izlemek için, onları [OK] seçeneğine dokunarak kaydedin.

- Görüntüleri kaydetmek için yeterince dolu olan bir pil kullanın. Görüntüleri kaydetmek için az şarjlı bir pil kullanılması halinde tüm verileri aktarmak mümkün olmayabilir veya pilin şarjı biterse veriler bozulabilir.

En üste geri dön