Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Pil ve güç

## Pil ve güç

Fotoğraf makinesine pil takılamıyor.

- Pilin yönünün doğru olduğundan emin olun ve pil çıkarma düğmesi kilitleninceye kadar içeri itin.

Fotoğraf makinesini açamıyorum.

- Pil fotoğraf makinesine takıldıktan sonra, makineye güç gelmesi kısa bir süre alabilir.

- Pilin doğru takıldığından emin olun.

- Pil boşalmış. Pili şarj edin.

- Pil terminalleri kirlenmiş. Yumuşak bir bezle kirleri nazikçe silin.

- Pil tipinin NP-BG1 veya NP-FG1 olduğunu kontrol edin.

Güç aniden kapanıyor.

- Fotoğraf makinesinin ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç otomatik şekilde kesilebilir. Bu durumda, fotoğraf makinesi kapatılmadan önce LCD ekranda bir mesaj gözükür.

- Fotoğraf makinesini gücü açık olarak belli bir süre kullanmazsanız ve [Güç Tasarrufu] [Standart] veya [Stamina] seçeneğine ayarlı olduğu zaman, pillerin bitmesini önlemek için fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesini tekrar açın.

Kalan şarj göstergesi doğru değil.

- Buna fotoğraf makinesini son derecede sıcak veya soğuk bir yerde kullanılması neden olur.

- Kalan şarj göstergesi ile kalan gerçek pil şarjı arasında bir farklılık ortaya çıkmış. Göstergeyi düzeltmek için pili bir defada tamamen boşalttıktan sonra yeniden şarj edin. Kalan şarj göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.

- Pilin kapasitesi zamanla ve tekrar kullanıldıkça azalır. Eğer şarjlar arasındaki kullanım süresindeki düşüş önemli ölçüdeyse, muhtemelen pili bir yenisiyle değiştirme zamanı gelmiştir.

Fotoğraf makinesinin güç/şarj lambası pil şarj olurken yanıp sönüyor.

- Pil tipinin NP-BG1 veya NP-FG1 olduğunu kontrol edin.

- Uzun bir süre kullanılmamış olan bir pili kullandığınız zaman güç/şarj lambası düzensiz olarak yanıp söner. Bu durumda, pili fotoğraf makinesinden çıkarıp tekrar takın.

- Ayrıntılar için, bkz “Pil takımı”. [Ayrıntılar]

Güç/şarj lambası sönse ve şarj bitse bile pil şarj olmuyor.

- Bu, pili son derecede sıcak veya soğuk bir yerde şarj ettiğiniz zaman olur. Pili 10°C ila 30°C aralığındaki uygun şarj sıcaklığı aralığında şarj edin.

Fotoğraf makinesi sallandığı zaman gürültü yapıyor.

- Güç açık değilse fotoğraf makinesi sallandığı zaman bir gürültü yapar. Bu bir arıza değildir.

En üste geri dön