Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > Фото- та відеозйомка

## Фото- та відеозйомка

Не вдається записати зображення.

- Якщо зображення збережено у внутрішній пам’яті, навіть коли у фотоапарат встановлено карту пам’яті, перевірте, чи карту пам’яті було повністю встановлено у фотоапарат.

- Перевірте вільну ємність внутрішньої пам’яті або картки пам’яті. Якщо пам’ять цілком заповнена, виконайте одну із зазначених нижче дій:

- Видаліть непотрібні зображення. [Додатково] [Додатково]

- Замініть карту пам’яті.

- Зображення не можна записувати під час зарядження спалаху.

- Під час відеозапису рекомендується використовувати такі карти пам’яті:

- «Memory Stick PRO Duo» (Mark2), «Memory Stick PRO-HG Duo»

- Карти пам’яті SD, SDHC або SDXC (клас 4 або швидша)

- Встановіть для [Демонстр. режим] значення [Вимк.]. [Додатково]

Не працює функція спуску у момент посмішки.

- Якщо не розпізнано жодного усміхненого обличчя, зйомка не виконується. [Додатково]

- Встановіть для [Демонстр. режим] значення [Вимк.].[Додатково]

Не працює функція запобігання ефекту розмитості.

- Функція запобігання розмитості може не спрацьовувати належним чином під час нічної зйомки.

- Виконуйте зйомку після натиснення кнопки спуску до половини.

Запис зображення здійснюється надто довго.

- Якщо витримка стає довшою за певне значення, наприклад, під час зйомки у місцях із недостатнім освітленням, фотоапарат автоматично зменшує шуми. Ця функція називається функцією довгої витримки зі зменшенням шумів, і відповідно час зйомки збільшується.

Не вдається виконати налаштування фокуса для зображення.

- Об’єкт знаходиться надто близько. Під час зйомки об’єктив має знаходитися від об’єкта на більшій відстані, ніж мінімально допустима відстань зйомки (приблизно 5 см (W)/1 м 20 см (T) від об’єктива).

- для фотозйомки вибрано режим сцени (Сутінки), (Пейзаж), (Феєрверки) або (Розшир. зйом. спорт. подій).

Не працює функція наближення.

- Функцію оптичного масштабування неможливо використовувати в таких режимах:

- інтелектуальна панорамна зйомка;

- панорамна 3D-зйомка;

- багаторакурсний огляд.

- Функція розумного наближення недоступна для певних розмірів зображень. [Додатково]

- Функцію цифрового наближення неможливо використовувати, якщо:

- супер авторегулювання;

- зйомка у режимі розфокусування тла;

- 3D-фотографії;

- для режиму вибору сцени встановлено налаштування (HDR-корекція контр. св.) або (Розшир. зйом. спорт. подій);

- увімкнено режим спуску у момент посмішки;

- якщо для параметра [Автоспуск] вибрано значення [Автопортрет, одна людина] або [Автопортрет, дві людини].

Неможливо вибрати функцію розпізнавання обличчя.

- Функція "Розпізнавання обличчя" доступна лише у разі, якщо для режиму фокуса встановлено значення [Мульти AF], а для режим виміру – значення [Мульти].

Не спрацьовує спалах.

- Спалах недоступний, якщо:

- Зйомка у режимі розфокусування тла

- Вибрано режим пакетної зйомки. [Додатково]

- Коли в меню вибору сцени встановлено режим (Згладж. розмитості руху), (Сутінки), (Сутінки в руках), (Висока чутливість), (Феєрверки) або (Розшир. зйом. спорт. подій)

- Зйомка у панорамному режимі

- Зйомка у режимі 3D

- Здійснюється відеозйомка

- Встановлюйте для спалаху значення [Увімк.] у разі зйомки з регулюванням експозиції вручну або коли в режимі вибору сцени встановлено значення (Пейзаж), (HDR-корекція контр. св.), (Гастрономія), (Домашня тварина), (Пляж) або (Сніг). [Додатково]

На зображеннях, знятих із використанням спалаху, з’являються розмиті білі цятки.

- Порошинки (пил, пилок і т.п.) у повітрі відбивають спалах і відображаються на зображенні. Це не є ознакою несправності. [Додатково]

Не працює функція зйомки крупним планом (макрозйомка).

- Фотоапарат автоматично регулює фокус. Натисніть і утримуйте кнопку спуску до половини. У разі зйомки предмета на близькій відстані фокусування може зайняти деякий час.

- вибрано режим сцени (Пейзаж), (Сутінки), (Феєрверки) або (Розшир. зйом. спорт. подій).

На рідкокристалічному дисплеї не відображаються час та дата.

- Під час зйомки дата та час не відображаються. Вони відображаються лише під час відтворення.

Значення F та витримки миготять під час натискання і утримування кнопки спуску до половини.

- Експозиція встановлена неправильно. Відрегулюйте експозицію. [Додатково]

Кольори зображення не відображаються належним чином.

- Відрегулюйте баланс білого [Додатково] або зміну балансу білого [Додатково].

Під час перегляду зображення в темряві на зображенні виникають шуми.

- Фотоапарат намагається покращити видимість екрана, тимчасово підвищуючи яскравість в умовах недостатнього освітлення. Це не впливає на записане зображення.

На зображенні видно темну тінь.

- У випадку зміни значення діафрагми можуть спостерігатися темні тіні, що залежить від яскравості об’єкта зйомки. Це не є ознакою несправності.

Очі об’єкта зйомки виходять на фотознімку червоними.

- Встановіть для пункту [Зменш. черв. очей] значення [Авто] або [Увімк.]. [Додатково]

- Здійснюйте зйомку об’єкта на ближчій відстані, аніж визначено допустимим діапазоном використання спалаху.

- Здійснюйте зйомку в освітленому приміщенні.

- Виконайте ретушування зображення за допомогою функції [Ретушування] [Корекція червоних очей] в меню перегляду [Додатково], або відкоригуйте зображення за допомогою програми «PMB».

На екрані з’являються цятки і не зникають.

- Це не є ознакою несправності. Ці цятки не записуються.

Не вдається виконати послідовну зйомку зображень.

- Внутрішня пам’ять або карта пам’яті цілком заповнені. Видаліть непотрібні зображення. [Додатково] [Додатково]

- Низький заряд батареї. Вставте заряджену батарею.

Одне зображення було відзнято кілька разів поспіль.

- Виберіть для [Налашт. серійної зйомки] значення [Один]. [Додатково]

- Для функції [Розпізнавання сцен] встановлено значення [Розширений]. [Додатково]

Коли яскравість освітлення об’єкта змінюватиметься, фотоапарат видаватиме легке клацання.

- Це звук роботи фільтра нейтральної щільності всередині об’єктива. Це не є ознакою несправності.

Нагору