Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (перегляд) > Пункти MENU (перегляд) > Показ слайдів

## Показ слайдів

Безперервне відтворення
Показ слайдів з музикою
Зображення автоматично відтворюються послідовно одне за одним.

1. Щоб перейти до режиму відтворення, натисніть кнопку (відтворення).

1. MENU (Показ слайдів) потрібний режим показу слайдів на диску керування

(Безперервне відтворення) | Відтворення з поточного зображення. Відтворення зупиняється на зображенні, яке безпосередньо передує початковому зображенню.
(Показ слайдів з музикою) | Послідовне відтворення зображень з ефектами та музичним супроводом.

Примітка

- Режим [Показ слайдів] недоступний, якщо для режиму [Режим перегляду] встановлено налаштування [Перегл. папок (МР4)] або [Перегл. AVCHD].

### Безперервне відтворення

1. Виберіть зображення, яке потрібно відтворити, за допомогою диска керування.

1. MENU (Показ слайдів) [Безперервне відтворення]

Диск керування | Дія
| Зупинка
| Налаштування параметрів відображення.
| Відображає екран регулювання гучності. Відрегулюйте гучність за допомогою кнопок / на диску керування. Щоб закрити екран налаштування гучності, натисніть .
| Крок назад.
| Крок вперед.

Перегляд панорамних зображень під час послідовного відтворення
Повне панорамне зображення відображається упродовж 3 секунд.
Панорамне зображення можна прокрутити, натиснувши .

### Показ слайдів з музикою

1. MENU (Показ слайдів) [Показ слайдів з музикою] на диску керування

Відобразиться екран налаштувань.

1. Виберіть потрібне налаштування.

1. [Початок]

1. Натисніть кнопку , щоб закінчити показ слайдів.

Примітка

- Параметр [Показ слайдів з музикою] недоступний для таких зображень:

- панорамні зображення;

- тривимірні зображення, записані у форматі [Стандартний] або [Широкий].

Вибір відтворення Можна вибрати групу зображень для відображення. Для цього налаштування встановлюється значення [Папка], якщо для запису зображень використовується внутрішня пам’ять.
| Всі | Здійснюється послідовний показ усіх зображень.
| Ця дата | Показ слайдів за вибраною датою, якщо для режиму перегляду встановлено значення [Перегляд за датою].
| Папка | Здійснюється показ слайдів із вибраної папки в режимі перегляду папок.

Ефекти Можна вибрати швидкість відтворення та налаштування для показу слайдів. Якщо відеоролик довгий, з нього вибирається і выдображається одне зображення.
| Звичайна | Простий показ слайдів зі зміною зображень із попередньо встановленим інтервалом. Інтервал відтворення можна налаштувати в меню [Інтервал], що дозволить вповні насолоджуватися переглядом зображень.
| Ностальгічна | Повільний показ, що створює певний настрій, відтворюючи атмосферу сцени із відеозйомки.
| Стильна | Стильний показ слайдів, що відбувається із середньою швидкістю.
| Активний | Швидкий показ слайдів, що підходить для динамічних сцен.

Музика Можна вказати музику, яка буде відтворюватись під час показу слайдів. В якості фонового звуку можна вибрати більше однієї звукової доріжки. Натисніть на диску керування, щоб відобразити екран регулювання гучності, після чого за допомогою кнопок / відрегулюйте рівень гучності.
| Музика1 | Налаштування за замовчуванням для показу слайдів у [Звичайна] режимі.
| Музика2 | Налаштування за замовчуванням для показу слайдів у [Ностальгічна] режимі.
| Музика3 | Налаштування за замовчуванням для показу слайдів у [Стильна] режимі.
| Музика4 | Налаштування за замовчуванням для показу слайдів у режимі [Активний].
| Без звуку | BGM не використовується.

Примітка

- Відео відтворюється без звуку.

Інтервал Дозволяє встановити інтервал перемикання екрана. Встановлюється налаштування [Авто], якщо для параметра [Ефекти] не встановлено значення [Звичайна].
| 1 сек. | Встановлення інтервалу відображення для показу слайдів у [Звичайна] режимі.
| 3 сек.
| 5 сек.
| 10 сек.
| Авто | Встановлюється інтервал, котрий відповідає вибраному елементу параметра [Ефекти].

Вибір фонової музики
На фотоапарат можна переносити потрібні музичні файли із компакт-дисків або MP3-файли для відтворення під час показу слайдів. Для перенесення музики встановіть на комп’ютері програмне забезпечення «Music Transfer» (додається). [Додатково]

- На фотоапарат можна записати до чотирьох композицій. (4 попередньо встановлені композиції (Музика1 – Музика4) можна замінити перенесеними композиціями.)

- Максимальна тривалість кожного музичного файлу для відтворення на фотоапараті – приблизно 5 хвилин.

- Якщо неможливо відтворити музичний файл через пошкодження або інші несправності, активуйте функцію [Спорожн. музику] і перенесіть музичні файли ще раз. [Додатково]

Пов’язані розділи
«Music Transfer»
Встановлення «PMB» та «Music Transfer» (Windows)
Встановлення програми «Music Transfer» (Macintosh)
Нагору