Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Застереження

## Застереження

Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті
Про файли баз даних
Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Вбудовані функції цього фотоапарата
Що означають цифри 1080 60p/50p?
Про сумісність даних зображень
Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях
Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива
Примітки стосовно спалаху

### Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті

Не вимикайте фотоапарат, не виймайте батарею і не виймайте карту пам’яті, коли світиться індикатор доступу. В іншому випадку дані, збережені у внутрішній пам’яті, або карту пам’яті може бути пошкоджено. Для захисту даних робіть резервну копію.

### Про файли баз даних

Якщо вставити карту пам’яті без бази даних у фотоапарат та увімкнути живлення, частину об’єму карти буде використано для автоматичного створення бази даних. Може знадобитися деякий час, перед тим як можна буде розпочати наступну операцію.

### Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання у таких місцях, як наприклад салон автомобіля, припаркованого під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях, де поширюються магнітні хвилі

- У піщаних або запилених місцях
  Будьте обережними, щоб пісок або пил не потрапили у фотоапарат. Це може призвести до несправності фотоапарата і, у деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.

### Перенесення

- Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

- Фотоапарат призначено для використання за температури від 0°C до 40°C. Зйомка у дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендується.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холодного у тепле приміщення, усередині або назовні фотоапарата може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі утворення конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Пам’ятайте, що у разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, Вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Вбудовані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику детально описані функції, передбачені для пристроїв, які сумісні/несумісні з технологією GPS та TransferJet і підтримують формати 1080 60i та 1080 50i.
  Щоб визначити, чи фотоапарат підтримує функцію GPS, перевірте номер моделі фотоапарата.
  Пристрій із підтримкою функції GPS: DSC-HX9V
  Пристрій, що не підтримує функцію GPS: DSC-HX9
  Щоб дізнатися, чи фотоапарат підтримує функцію TransferJet і формати 1080 60i та 1080 50i, перевірте наявність на нижній панелі вказаних нижче позначок.
  Пристрій, сумісний із TransferJet: (TransferJet)
  Пристрій із підтримкою формату 1080 60i: 60i
  Пристрій із підтримкою формату 1080 50i 50i

- У літаку фотоапарат слід вимикати відповідно до вказівок пілота.

- Не переглядайте протягом тривалого часу тривимірні зображення, зняті за допомогою цього фотоапарата, на моніторах, які сумісні з 3D-форматом.

- Переглядаючи 3D-зображення, зняті цим фотоапаратом, на моніторі, який підтримує функцію відображення 3D, ви можете відчувати певний дискомфорт, зокрема перенапруження зору, втому або нудоту. Щоб попередити такі симптоми, рекомендовано постійно робити перерви.
  Проте тривалість і частоту таких перерв слід визначати для себе індивідуально. У разі виникнення будь-яких неприємних відчуттів зупиніть перегляд тривимірних зображень і дочекайтеся зникнення таких симптомів; за потреби зверніться до лікаря. Також перегляньте інструкції з користування, які додаються до пристрою чи програмного забезпечення, який підключено чи яке використовується з цим фотоапаратом. Слід пам'ятати, що зір у дітей перебуває на стадії розвитку (особливо у дітей, яким ще не виповнилося 6 років). Перш ніж дозволяти дитині переглядати зображення у форматі 3D, зверніться за порадою до педіатра чи офтальмолога, а також упевніться, що дитина дотримується наведених вище застережних заходів під час перегляду таких зображень.

### Що означають цифри 1080 60p/50p?

- На відміну від звичного досі черезрядкового способу запису відео, цей фотоапарат використовує метод послідовного запису. Це дає змогу покращити роздільну здатність і створити плавніше та більш реалістичне відеозображення.

### Про сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає універсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), встановленому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує відтворення фотоапаратом зображень, знятих або відредагованих за допомогою іншого пристрою, чи відтворення іншим пристроєм зображень, знятих за допомогою цього фотоапарата.

### Примітки щодо відтворення відео на інших пристроях

- У цьому фотоапараті для запису у форматі AVCHD використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. Відеофайли, записані за допомогою цього фотоапарата у форматі AVCHD, неможливо відтворювати на таких пристроях:

- інші пристрої, які сумісні з форматом AVCHD, але не підтримують «High Profile»;

- пристрої, несумісні з форматом AVCHD.

У цьому фотоапараті для запису у форматі MP4 також використовується профіль MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Тому відео, записане цим фотоапаратом у форматі MP4, можливо відтворити лише на пристроях, які підтримують MPEG-4 AVC/H.264.

- Вміст дисків із якістю зображення високої чіткості можна відтворити лише на пристроях, які підтримують формат AVCHD. DVD-програвачі або DVD-записуючі пристрої не відтворюють вміст дисків, записаних із якістю зображення високої чіткості, оскільки не підтримують формат AVCHD. Крім того, якщо у DVD-програвач або DVD-записуючий пристрій вставити диск із якістю зображення високої чіткості, записаний у форматі AVCHD, може статися так, що користувач не зможе вийняти його.

### Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива

- Рідкокристалічний дисплей виготовлено за використання високоточної технології, і завдяки цьому ефективно використовується понад 99,99% пікселів. Однак на рідкокристалічному дисплеї можуть з’являтися крихітні чорні і/або яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичним наслідком виробничого процесу і жодним чином не впливає на запис зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на рідкокристалічний дисплей може призвести до несправності пристрою. Слід бути обережним, розміщуючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не тисніть на рідкокристалічний дисплей. Екран може знебарвитись, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на рідкокристалічному дисплеї можуть відтворюватись з ефектом «шлейфа». Це не є ознакою несправності.

- Будьте обережними, щоби не вдарити рухомий об’єктив, і не застосовуйте до нього сили.

### Примітки стосовно спалаху

- Під час зйомки зі спалахом, спалах відкривається автоматично.

- Спалах може також автоматично опускатися. [Додатково]

- Не накривайте кришку або лампу спалаху пальцем.

- Не тримайте фотоапарат за висувний спалах і не докладайте надмірних зусиль до його механізму.

- Якщо через відкритий спалах усередину потрапить вода, пил або пісок, це може стати причиною несправності.

Нагору