Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Зйомка посмішки

## Зйомка посмішки

Коли фотоапарат розпізнає посмішку, спуск спрацьовує автоматично.

1. MENU (Зйомка посмішки) [Увімк.]

1. Зачекайте, коли буде розпізнано посмішку.

Якщо буде виявлено посмішку і рівень посмішки перевищить точку на індикаторі, фотоапарат запише зображення автоматично.

- Якщо у режимі спуску у момент посмішки (Smile Shutter) натиснути кнопку спуску, фотоапарат сфотографує зображення, а тоді повернеться у режим спуску у момент посмішки.

| (Вимк.) | Функцію [Зйомка посмішки] вимкнено.
| (Увімк.) | Використовується функція [Зйомка посмішки].

Підказки щодо більш вдалої зйомки усмішок

1. Не закривайте очі гривкою. Слідкуйте, щоб тінь від кепки, маски, сонцезахисних окулярів тощо не падала на обличчя.

1. Намагайтесь спрямувати обличчя на фотоапарат і тримайте голову горизонтально на рівні камери. Очі мають бути примружені.

1. Широко усміхніться. Фотоапарату простіше розпізнати посмішку, коли видно зуби.

- Шторка спрацює, коли будь-яка особа, обличчя якої розпізнається, усміхнеться.

- Вибрати або зареєструвати пріоритетний об’єкт для режиму розпізнавання обличчя можна за допомогою функції [Розпізнавання обличчя]. Якщо потрібне обличчя зафіксовано в пам’яті фотоапарата, функція розпізнавання посмішки працюватиме лише стосовно цього обличчя. [Додатково]

- Якщо усмішку не розпізнано, виберіть MENU [Чутливість до посмішки], після чого виберіть значення [Легка посмішка].

Примітки

- Зйомка в режимі спуску в момент посмішки припиняється автоматично, коли карта пам’яті чи внутрішня пам’ять заповнюються до кінця.

- Залежно від певних умов усмішки можуть не розпізнаватися належним чином.

- Неможливо використовувати функцію цифрового масштабування.

- Під час зйомки з налаштуванням експозиції вручну та функцією зйомки посмішки встановленою на [Увімк.], відстеження фокусу здійснюється за допомогою на диску керування. Такі налаштування як витримка, діафрагма (значення F), фокусна відстань та чутливість ISO не можна змінити.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте у розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Чутливість до посмішки
Нагору