Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > ISO

## ISO

Když je fotoaparát nastaven na automatický program, upraví světelnou citlivost.

1. MENU (ISO) požadovaný režim

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| ////// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla).

Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Poznámka

- Když je režim snímání nastaven na sérii nebo když je položka [DRO] nastavena na možnost [DRO plus], můžete vybírat pouze z možností [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800].

Zpět nahoru