Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Režim měření

## Režim měření

Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke stanovení expozice.

1. MENU (Režim měření) požadovaný režim

| (Víceb.) | Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti. Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
| (Střed.) | Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
| (Jednobod.) | Umístěním nitkového kříže bodového měření na objekt změříte jednu část objektu (Jednobodové měření). Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný kontrast.

Poznámky

- V režimu videa nelze zvolit možnost [Jednobod.].

- Pokud nastavíte položku [Režim měření] na jinou možnost než [Víceb.], nelze použít funkci detekce obličejů.

- V závislosti na zvoleném nahrávacím režimu nemusí být možné některé položky MENU nastavit. Podrobnosti naleznete v části „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Zpět nahoru