Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Zabudovaný blok akumulátorů

## Zabudovaný blok akumulátorů

### Nabíjení bloku akumulátorů

- Blok akumulátorů je vhodné nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10 °C až 30 °C. Při teplotách mimo tento rozsah se nemusí blok akumulátorů plně nabít.

- Když se použitelnost akumulátoru zkrátí na polovinu obvyklé doby, a to i po jeho plném dobití, je třeba akumulátor vyměnit. Obraťte se na nejbližšího prodejce zařízení Sony.

### Efektivní využití bloku akumulátorů

- Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku akumulátorů kratší.

- Při častém použití blesku nebo transfokátoru se blok akumulátorů rychle vybije.

- Nenechávejte fotoaparát na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunci).

### Skladování bloku akumulátorů

- V případě, že fotoaparát delší dobu nepoužíváte, nejméně jednou ročně jej plně nabijte a zcela vybijte akumulátory. Rovněž fotoaparát uchovávejte na chladném, suchém místě.

### Životnost akumulátoru

- Životnost akumulátoru je omezená. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Jestliže se doba mezi nabíjením výrazně zkrátí, obraťte se na nejbližšího prodejce zařízení Sony.

- Životnost akumulátoru se liší v závislosti na způsobu uložení a na provozních podmínkách a také podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.

### Zbývající kapacita akumulátoru

A: Vysoká
B: Nízká

- Indikátor zbývající kapacity se zobrazuje na LCD displeji.

- Trvá přibližně jednu minutu, než se objeví správný indikátor zbývající kapacity.

- Za určitých okolností nemusí indikátor zbývající kapacity ukazovat správně.

- Když je funkce [Úspora energie] nastavena na možnost [Standardní] nebo [Větší výdrž] a pokud je fotoaparát určitou dobu zapnutý a přitom jej nepoužíváte, LCD obrazovka se vypne a poté se automaticky vypne i fotoaparát (funkce automatického vypnutí napájení).

Zpět nahoru