Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Velik. snímku

## Velik. snímku

Velikost snímku při pořizování statických snímků
Velikost snímku ve snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu
Velikost snímku při snímání videa
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím je velikost snímku menší, tím více snímků můžete nahrát.

1. MENU (Velik. snímku) požadovaná velikost

„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velké množství pixelů (A), je velký, zabírá hodně paměti a zobrazí se jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače liší.

1. Velikost snímku: 16M

4608 pixelů × 3456 pixelů = 15 925 248 pixelů

1. Velikost snímku: VGA

640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Vysoký počet pixelů
(Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)

### Velikost snímku při pořizování statických snímků

| Velikost snímku | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4608×3456) | Pro obrázky do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pro snímky od velikosti 10×15 cm až A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4608×2592) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Poznámka

- Pokud budete tisknout fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve snadném režimu

| Velká | Snímá snímky velikosti [16M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panoramatu

| (Standardní) (Vodorovně: 4912 × 1080) (Svisle: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Vodorovně: 7152 × 1080) (Svisle: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.

### Velikost snímku při snímání videa

Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je jeho kvalita.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou zaznamenány ve formátu AVI (Motion JPEG), přibl. 30 sn./s.

| Velikost snímku videoklipu | Pokyny pro použití
| VGA (640×480) | Pro prohlížení na obrazovce televizoru
| QVGA (320×240) | Pro posílání příloh k e-mailům

Zpět nahoru