Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstraňování problémů > Odstraňování problémů > Blok akumulátorů a napájení

## Blok akumulátorů a napájení

Nelze zapnout fotoaparát.

- Blok akumulátorů je vybitý. Nabijte fotoaparát.

Napájení se náhle vypne.

- Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se může napájení automaticky vypnout kvůli ochraně fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení objeví na displeji LCD zpráva.

- Pokud zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, automaticky se vypne, aby nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.

Životnost akumulátoru je krátká.

- Nabíjejte akumulátor, dokud nezhasne kontrolka nabíjení.

- Používáte fotoaparát v extrémně teplém nebo chladném prostředí, nebo je nabití nedostatečné. Nejedná se o závadu.

- Jestliže jste fotoaparát delší dobu nepoužívali, výkonnost akumulátoru se zvýší opakovaným nabíjením a vybíjením.

- Když se použitelnost akumulátoru zkrátí na polovinu obvyklé doby, a to i po jeho plném dobití, může být nutné akumulátor vyměnit. Obraťte se na nejbližšího prodejce zařízení Sony.

Fotoaparát nelze nabít.

- Vypněte fotoaparát a vytvořte spojení USB.

- Odpojte vyhrazený Pomocný spojovací kabel USB (je součástí dodávky) a znovu jej připojte.

- Použijte vyhrazený Pomocný spojovací kabel USB.

- Nabijte akumulátor při teplotě okolního prostředí od 10 °C do 30 °C.

- Zapněte počítač a připojte fotoaparát.

- Probuďte počítač z režimu spánku nebo z úsporného režimu.

- Připojte fotoaparát přímo k počítači pomocí dodaného vyhrazeného Pomocný spojovací kabel USB.

- Připojte fotoaparát k počítači s operačním systémem podporovaným fotoaparátem.

- Jestliže problém přetrvává i po provedení výše uvedených opatření, stiskněte pomocí špičatého předmětu tlačítko RESET a zapněte napájení. Potom fotoaparát znovu připojte k počítači pomocí dodaného vyhrazeného Pomocný spojovací kabel USB.

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.

- Tento jev může nastat při použití fotoaparátu v extrémně teplém nebo chladném prostředí.

- Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím akumulátoru. Ukazatel srovnáte úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím.

- Blok akumulátorů je nefunkční. [Detaily] Obraťte se na nejbližšího prodejce zařízení Sony.

Zpět nahoru