Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (Snímání) > Položky MENU (Snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Pokročilý režim
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak pořídí snímek. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (Detekce pohybu).
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Ostření na blízké objekty), (Portrét)

1. MENU (Nahr. režim) (Inteligentní auto) (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná režim (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Šero se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků se oba ihned po zaznamenání zobrazí vedle sebe.

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nepracuje, když snímáte s digitální transfokací.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na konkrétní situaci.

- V závislosti na zvoleném nahrávacím režimu nemusí být možné některé položky MENU nastavit. Podrobnosti naleznete v části „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Pokročilý režim

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), v nichž lze očekávat rozmazání. Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace (s obličejem, který osvítil blesk, jako vodítkem) | Snímá se zvýšenou citlivostí (s obličejem jako vodítkem a s redukcí otřesů)
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky (bez zvýšení citlivosti)
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí (DRO plus)
| Snímá s obličejem, který osvítil blesk, jako vodítkem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí (DRO plus)

* Když je položka [Blesk] nastavena na možnost [Auto].
Co je funkce redukce zavřených očí?
Když je fotoaparát nastaven v režimu [Pokročilý], automaticky pořídí dva snímky po sobě*, když rozpozná režim (Portrét). Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené. Jsou-li oči zavřené na obou snímcích, zobrazí se zpráva „Detekovány zavřené oči“.
* Kromě případů, kdy blesk bliká/při pomalé rychlosti závěrky.
Zpět nahoru