Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Hvidbalance

## Hvidbalance

Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Anvend denne funktion, hvis billedfarven forekommer unaturlig.

1. MENU (Hvidbalance) ønsket tilstand

| (Auto) | Justerer automatisk hvidbalancen, så farverne fremstår naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for udendørs forhold på en klar dag, aften, nattesekvenser, neonskilte, fyrværkeri osv.
| (Skyer) | Justerer for en overskyet himmel eller i skyggeomgivelser.
| (Fluoresce. hvidbalance 1) (Fluoresce. hvidbalance 2) (Fluoresce. hvidbalance 3) | [Fluoresce. hvidbalance 1]: Justerer for hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 2]: Justerer for naturlig hvid fluorescerende belysning. [Fluoresce. hvidbalance 3]: Justerer for hvid fluorescerende belysning om dagen.
| (Skinnende) | Justerer for steder under en skinnende lampe eller under stærk belysning, f.eks. i et fotostudie.
| (Blitz) | Justerer for blitzforholdene.
| (Et tryk) | Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve, som er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bliver den grundlæggende hvide farve. Brug denne tilstand, hvis [Auto] eller andre tilstande ikke kan indstille farven korrekt.
| (1 tryk indst.) | Gemmer den grundlæggende hvide farve, som kan bruges i tilstanden [Et tryk].

Bemærk

- Under fluorescerende belysning som blinker, fungerer hvidbalancefunktionen måske ikke korrekt, selvom du vælger [Fluoresce. hvidbalance 1], [Fluoresce. hvidbalance 2] eller [Fluoresce. hvidbalance 3].

- Ved optagelse med blitz i en anden tilstand end [Blitz] indstilles [Hvidbalance] til [Auto].

- Når [Blitz] er [Til] eller [Langsom synkro], kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Blitz], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].

- [1 tryk indst.] kan ikke vælges, mens blitzen oplades.

- Du kan muligvis ikke indstille visse MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for at få flere oplysninger. [Detaljer]

### Sådan optages grundlæggende hvid farve i tilstanden [1 tryk indst.]

1. Indram en hvid genstand, f.eks. et stykke papir, som udfylder skærmen med samme lysforhold, som du vil optage motivet.

1. MENU (Hvidbalance) [1 tryk indst.] på kontrolknappen

Skærmen bliver midlertidigt sort, og når hvidbalancen er blevet justeret og gemt i hukommelsen, vises optageskærmen igen.
Bemærk

- Hvis indikatoren blinker under optagelsen, er hvidbalancen enten ikke indstillet eller kan ikke indstilles. Brug automatisk hvidbalance.

- Ryst eller slå ikke kameraet, mens [1 tryk indst.] er i gang.

- Hvis blitzen er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen i forhold til det lys, som blitzen afgiver.

Indvirkningen fra lysforholdene
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Farvetonerne justeres automatisk, men du kan justere farvetoner manuelt ved hjælp af hvidbalancefunktionen.
Dagslys (Hvid som standard)
Skyer (Blåligt)
Fluorescerende lys (Grønt farveskær)
Skinnende (Rødligt)
Tilbage til top