Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Störungsbehebung > Akku und Stromversorgung

## Akku und Stromversorgung

Die Kamera lässt sich nicht einschalten.

- Der Akku ist entladen. Laden Sie den Akku der Kamera.

Die Kamera schaltet sich plötzlich aus.

- Je nach Kamera- und Akkutemperatur wird die Stromversorgung u. U. automatisch ausgeschaltet, um die Kamera zu schützen. In diesem Fall wird vor dem Ausschalten eine Meldung am LCD-Monitor angezeigt.

- Wird die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeit lang nicht bedient, schaltet sie sich zur Schonung des Akkus automatisch aus. Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Die Akkubetriebsdauer ist kurz.

- Laden Sie den Akku, bis die Ladeanzeige erlischt.

- Sie verwenden die Kamera in sehr warmer oder kalter Umgebung oder der Akku war nicht ausreichend geladen. Dies ist keine Funktionsstörung.

- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwendet haben, lässt sich die Leistung des Akkus verbessern, indem Sie ihn wiederholt laden und entladen.

- Wenn die Nutzungsdauer des Akkus auch nach dem vollständigen Laden des Akkus nur noch halb so lang wie normal ist, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Die Kamera lässt sich nicht laden.

- Schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie die USB-Verbindung her.

- Lösen Sie das dedizierte USB-Verbindungskabel (mitgeliefert) und schließen Sie es wieder an.

- Verwenden Sie das dedizierte USB-Verbindungskabel.

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

- Schalten Sie den Computer ein und schließen Sie die Kamera an.

- Reaktivieren Sie den Computer aus dem Standby- oder Ruhemodus.

- Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte dedizierte USB-Verbindungskabel direkt an einen Computer an.

- Schließen Sie die Kamera an einen Computer mit einem Betriebssystem an, das von der Kamera unterstützt wird.

- Wenn sich das Problem auch mit den oben angegebenen Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, drücken Sie die Taste RESET mit einem spitzen Gegenstand und schalten Sie die Kamera ein. Schließen Sie sie dann über das mitgelieferte dedizierte USB-Verbindungskabel erneut an den Computer an.

Die Akku-Restdaueranzeige ist falsch.

- Dieses Phänomen tritt möglicherweise auf, wenn Sie die Kamera an einem sehr heißen oder kalten Ort benutzen.

- Die angezeigte Akku-Restdauer weicht von der tatsächlichen Restdauer ab. Entladen Sie den Akku vollständig und laden Sie ihn dann wieder auf, um die Anzeige zu korrigieren.

- Der Akku ist defekt. [Details] Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Zurück nach oben