Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen/ Info zu dieser Kamera > Sicherheitsmaßnahmen > Sicherheitsmaßnahmen

## Sicherheitsmaßnahmen

Sichern des internen Speichers
Verwenden bzw. lagern Sie die Kamera nicht unter folgenden Bedingungen
Transportieren der Kamera
Info zur Betriebstemperatur
Info zur Feuchtigkeitskondensation
Info zur Bilddatenkompatibilität
Hinweise zum LCD-Monitor und Objektiv

### Sichern des internen Speichers

- Schalten Sie während der Datenübertragung auf den Computer die Kamera nicht aus und lösen Sie nicht das dedizierte USB-Verbindungskabel (mitgeliefert). Andernfalls können die Daten im internen Speicher beschädigt werden. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherungskopie von Ihren Daten.

### Verwenden bzw. lagern Sie die Kamera nicht unter folgenden Bedingungen

- In sehr heißer, kalter oder feuchter Umgebung
  In sehr heißer Umgebung, wie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto, kann sich das Kameragehäuse verformen, was zu einer Funktionsstörung führen kann.

- In direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers
  Das Kameragehäuse kann sich verfärben oder verformen, was eine Funktionsstörung verursachen kann.

- An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind

- In der Nähe starker Magnetfelder

- In sandiger oder staubiger Umgebung
  Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in die Kamera gelangt. Es könnte sonst zu einer Funktionsstörung der Kamera kommen, die u. U. irreparabel ist.

### Transportieren der Kamera

- Setzen Sie sich nicht auf einen Stuhl oder eine andere Sitzgelegenheit, wenn Sie die Kamera in die Hosen- oder Rocktasche gesteckt haben, da es sonst zu Funktionsstörungen und Schäden an der Kamera kommen kann.

### Info zur Betriebstemperatur

- Die Kamera ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C ausgelegt. Es empfiehlt sich nicht, in extrem kalter oder heißer Umgebung mit Temperaturen unter oder über dem angegebenen Bereich aufzunehmen.

### Info zur Feuchtigkeitskondensation

- Wenn Sie die Kamera direkt von einem kalten in einen warmen Raum bringen, kann sich in oder auf der Kamera Feuchtigkeit niederschlagen. Aufgrund solcher Feuchtigkeitskondensation kann es zu einer Funktionsstörung der Kamera kommen.

- Wenn sich Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, schalten Sie die Kamera aus und warten etwa eine Stunde, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Beachten Sie, dass keine klaren Bilder aufgenommen werden können, solange sich noch Feuchtigkeit im Objektiv befindet.

### Info zur Bilddatenkompatibilität

- Die Kamera entspricht dem von der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) festgelegten Universalstandard DCF (Design rule for Camera File system).

- Sony übernimmt keine Garantie, dass mit anderen Geräten aufgenommene oder bearbeitete Bilder auf dieser Kamera wiedergegeben oder mit dieser Kamera aufgenommene Bilder auf anderen Geräten wiedergegeben werden können.

### Hinweise zum LCD-Monitor und Objektiv

- Der LCD-Monitor wird unter Einsatz von Präzisionstechnologie hergestellt, weshalb über 99,99 % der Pixel für den effektiven Gebrauch funktionsfähig sind. Trotzdem sind möglicherweise einige winzige schwarze und/oder helle Punkte (weiße, rote, blaue oder grüne) auf dem LCD-Monitor zu sehen. Dies ist durch den Herstellungsprozess bedingt und hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

- Werden der LCD-Monitor oder das Objektiv längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Lassen Sie die Kamera nicht in der Nähe eines Fensters oder im Freien liegen.

- Drücken Sie nicht gegen den LCD-Monitor. Der Monitor könnte sich verfärben, was zu einer Funktionsstörung führen könnte.

- Bei niedrigen Temperaturen kann ein Nachzieheffekt auf dem LCD-Monitor auftreten. Dies ist keine Funktionsstörung.

Zurück nach oben