Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή > Προφυλάξεις > Σημειώσεις για το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

## Σημειώσεις για το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται προορίζεται αποκλειστικά για αυτήν τη μηχανή. Μη τον χρησιμοποιείτε με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, επειδή μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
  Επίσης, χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony.

- Εάν η λυχνία Power/Charge αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση της μηχανής, ενδέχεται να έχει προκληθεί δυσλειτουργία της μηχανής.

- Εάν η λυχνία Power/Charge δεν ανάψει ακόμα και μετά από τη σύνδεση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με τη μηχανή και την πρίζα, η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής φόρτισης επειδή η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός του κατάλληλου εύρους. Η φόρτιση ξεκινά και η λυχνία ανάβει όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη για φόρτιση. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C.

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσομένου ρεύματος που παρέχεται όχι μόνο μπορεί να φορτίσει την ενσωματωμένη μπαταρία της μηχανής, αλλά μπορεί να τροφοδοτήσει με ρεύμα τη μηχανή κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής.

- Η απόδοση λειτουργίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τάσης ή εάν προκληθούν άλλα προβλήματα από τη φύση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Πίσω στην κορυφή