Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. εικόνας

## Μέγ. εικόνας

Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφιση ακίνητων εικόνων
Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα
Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών
Το μέγεθος εικόνας καθορίζει το μέγεθος του αρχείου εικόνας που εγγράφεται όταν κάνετε λήψη μιας εικόνας.
Όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές λεπτομέρειες θα απεικονιστούν όταν η εικόνα θα εκτυπωθεί σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο πιο πολλές εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

1. MENU (Μέγ. εικόνας) επιθυμητό μέγεθος

Σχετικά με την "ποιότητα εικόνας" και το "μέγεθος εικόνας"
Μια ψηφιακή εικόνα αποτελείται από ένα σύνολο μικρών κουκκίδων που ονομάζονται pixel.
Αν περιέχει μεγάλο αριθμό pixel (A), η εικόνα γίνεται μεγαλύτερη, καταλαμβάνει περισσότερη μνήμη και εμφανίζεται με περισσότερη λεπτομέρεια. Το "μέγεθος εικόνας" φαίνεται από τον αριθμό των pixel. Παρότι δεν μπορείτε να δείτε τις διαφορές στην οθόνη της μηχανής, οι λεπτομέρειες και ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων διαφέρουν όταν η εικόνα εκτυπώνεται ή εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή.

1. Μέγεθος εικόνας: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Μέγεθος εικόνας: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Πολλά pixel
(Υψηλή ποιότητα εικόνας και μεγάλο μέγεθος αρχείου)
Λίγα pixel
(Χαμηλή ποιότητα εικόνας, αλλά μικρό μέγεθος αρχείου)

### Μέγεθος εικόνας κατά τη φωτογράφιση ακίνητων εικόνων

| Μέγεθος εικόνας | Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης | Αριθμός εικόνων | Εκτύπωση
| (4608×3456) | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3+ | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Για εκτυπώσεις από μέγεθος 10×15 cm έως A4
| (640×480) | Για επισυνάψεις σε e-mail
| (4608×2592) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3 | Λιγότερες Περισσότερες | Ευκρινείς Αδρές
| (1920×1080) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Σημείωση

- Όταν εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 ή πανοραμικές εικόνες, μπορεί να περικοπούν και τα δύο άκρα.

### Μέγεθος εικόνας στην Εύκολη λειτουργία

| Μεγάλο | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [16M].
| Μικρό | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε μέγεθος [5M].

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη σε Ημικυκλικό πανόραμα

| (Τυπικό) (Οριζόντια: 4912 × 1080) (Κάθετα: 3424 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων με τυπικό μέγεθος.
| (Ευρύ) (Οριζόντια: 7152 × 1080) (Κάθετα: 4912 × 1920) | Πραγματοποιεί λήψη εικόνων σε ευρύ μέγεθος.

### Μέγεθος εικόνας κατά τη λήψη ταινιών

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικόνας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας.
Οι ταινίες που εγγράφονται με αυτήν τη μηχανή θα εγγραφούν σε μορφή AVI (Motion JPEG), περίπου 30fps.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Κατευθυντήριες γραμμές χρήσης
| VGA (640×480) | Για προβολή σε οθόνη τηλεόρασης
| QVGA (320×240) | Για αποστολή ως επισύναψη σε e-mail

Πίσω στην κορυφή