Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > SteadyShot

## SteadyShot

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη με μειωμένο κούνημα της μηχανής ή θόλωμα του θέματος.

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργιών στο (Ακίνητη εικόνα).

1. MENU (Λειτουργία ΕΓΓ) (SteadyShot) στο κουμπί ελέγχου

1. Φωτογραφίστε με το κουμπί κλείστρου.

Συμβουλές για να την αποφυγή θολών εικόνων
Σε περίπτωση ακούσιου κουνήματος της μηχανής ενώ πραγματοποιείτε λήψη μιας εικόνας, προκύπτει "κούνημα της μηχανής".
Αντίθετα, αν κουνηθεί το θέμα κατά τη λήψη μιας εικόνας, μπορεί να προκύψει "θόλωμα του θέματος".
Το κούνημα της μηχανής και το θόλωμα του θέματος προκύπτουν συχνά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας κλείστρου, όπως αυτές που συναντώνται στη λειτουργία (Πορτραίτο σε ημίφως) ή (Ημίφως). Σε αυτήν την περίπτωση, φωτογραφίστε έχοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.
Κούνημα της μηχανής
Τα χέρια σας ή το σώμα σας κινούνται ενώ κρατάτε τη μηχανή και πατάτε το κουμπί κλείστρου και θολώνει ολόκληρη η οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια για να την κρατήσετε σταθερή.

- Φωτογραφίστε με τον αυτόματο χρονοδιακόπτη καθυστέρησης 2 δευτερολέπτων και σταθεροποιήστε τη μηχανή διατηρώντας τα χέρια σας σταθερά στα πλευρά σας αφού πατήσετε το κουμπί κλείστρου.

Θόλωμα του θέματος
Παρότι η μηχανή είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η εικόνα βγαίνει θολή όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου.

- Επιλέξτε τη λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να αυξήσετε την ταχύτητα του κλείστρου.

Σημείωση

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή κάποια στοιχεία του MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα "Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή