Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις / Πληροφορίες για αυτήν τη μηχανή > Προφυλάξεις > Ενσωματωμένη μπαταρία

## Ενσωματωμένη μπαταρία

### Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C. Η μπαταρία μπορεί να μην φορτίζεται αποτελεσματικά εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.

- Όταν ο αξιοποιήσιμος χρόνος ζωής της μπαταρίας μειωθεί κατά το ήμισυ του τυπικού χρόνου, ακόμα και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

### Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

- Η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία. Επομένως, σε κρύα μέρη, ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι μικρότερος.

- Η μπαταρία θα εξαντληθεί γρήγορα αν χρησιμοποιείτε συχνά το φλας ή το ζουμ.

- Μην αφήνετε τη μηχανή σε υπερβολικά θερμά μέρη, όπως σε αυτοκίνητο ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως.

### Τρόπος φύλαξης της μπαταρίας

- Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε τη μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να φορτίζετε και να αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Επίσης, αποθηκεύστε τη μηχανή σε ένα ψυχρό, στεγνό μέρος.

### Σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και την επαναλαμβανόμενη χρήση. Αν ο χρόνος χρήσης που μεσολαβεί μεταξύ φορτίσεων μειωθεί σημαντικά, συμβουλευθείτε τον κοντινότερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο φύλαξης και τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η μπαταρία.

### Σχετικά με το υπολειπόμενο φορτίο της μπαταρίας

A: Υψηλό
B: Χαμηλό

- Η ένδειξη του υπόλοιπου φορτίου της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

- Απαιτείται περίπου ένα λεπτό μέχρι να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπόλοιπου φορτίου.

- Η ένδειξη υπόλοιπου φορτίου ενδέχεται να μην είναι σωστή σε ορισμένες περιπτώσεις.

- Όταν το στοιχείο [Εξοικον. ενέργειας] έχει οριστεί στην επιλογή [Τυπική] ή [Αντοχή], αν δεν χειριστείτε τη μηχανή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη LCD σκουραίνει και, στη συνέχεια, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα (Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης).

Πίσω στην κορυφή