Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > ISO

## ISO

Permite ajustar la sensibilidad luminosa cuando la cámara se encuentra en modo Programa automático.

1. MENU (ISO) el modo deseado

| (Auto) | Establece la sensibilidad ISO automáticamente.
| ////// | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto).

Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, la imagen podrá volverse más oscura.
Nota

- Solamente se puede seleccionar de [ISO AUTO], [ISO 80] a [ISO 800] cuando el modo de toma de imagen está ajustado en modo ráfaga, o cuando [DRO] está ajustado en [DRO plus].

Volver al principio