Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Reconocimiento de escena

## Reconocimiento de escena

Acerca del modo Avanzado
La cámara detecta automáticamente las condiciones de toma, y después toma la imagen. Cuando se detecta un movimiento, la sensibilidad ISO aumenta de acuerdo con el movimiento para reducir el desenfoque del motivo (Detección de movimiento).
La cámara reconoce los siguientes tipos de escenas. Cuando la cámara determina la escena óptima, visualiza el icono y guía correspondientes.
(Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz), (Retrato a contraluz), (Paisaje), (Macro), (Enfoque de cerca), (Retrato)

1. MENU (Modo Grabación) (Inteligente Auto) (Reconocimiento de escena) el modo deseado

| (Auto) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos y tomará la imagen.
| (Avanzado) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos. Cuando la cámara reconoce (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), cambia automáticamente los ajustes y toma otra imagen. Si toma dos imágenes consecutivas, la marca + del icono se vuelve verde. Cuando se toman dos fotogramas, las dos imágenes se muestran juntas inmediatamente después de tomarlas.

Notas

- La función Reconocimiento de escena no funciona si se utiliza el zoom digital.

- Los ajustes de flash disponibles son [Auto] y [Desactivar].

- Es posible que no se puedan reconocer estas escenas en función de la situación.

- Es posible que no pueda ajustar algunos elementos de MENU en función del modo de grabación seleccionado. Si desea obtener más información, consulte “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de grabación”. [Detalles]

### Acerca del modo Avanzado

En el modo [Avanzado], la cámara toma dos imágenes de manera consecutiva con ajustes diferentes cuando reconoce escenas (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), que tienden a desenfocarse. Puede seleccionar la imagen que desee entre las dos imágenes tomadas.

| Primera imagen* | Segunda imagen
| Toma en Sinc lenta | Toma aumentando la sensibilidad y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta con la cara que el flash destella como guía | Toma aumentando la sensibilidad con la cara como guía y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta | Permite tomar imágenes con una velocidad de obturación aún menor sin aumentar la sensibilidad
| Toma con el flash | Permite tomar imágenes con el brillo y el contraste del fondo ajustados (DRO plus)
| Toma con la cara que el flash destella como guía | Toma con el brillo y el contraste entre la cara y el fondo ajustados (DRO plus)

* Cuando [Flash] está ajustado en [Auto].
¿Qué es la función de reducción de ojos cerrados?
Si se ajusta en [Avanzado], la cámara toma automáticamente dos imágenes consecutivas* cuando reconoce (Retrato). La cámara seleccionará, visualizará y grabará la imagen cuyos ojos no parpadean automáticamente. Si los ojos se encuentran cerrados en ambas imágenes, se mostrará el mensaje “Se detectaron ojos cerrados”.
* Excepto cuando el flash destella/cuando la velocidad de obturación es lenta.
Volver al principio