Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Balance Blanco

## Balance Blanco

Ajusta los tonos de color en función de las condiciones de la luz ambiental. Utilice esta función si el color de la imagen no parece natural.

1. MENU (Balance Blanco) el modo deseado

| (Auto) | Ajusta el balance blanco automáticamente para que los colores aparezcan naturales.
| (Luz diurna) | Ajusta para condiciones en exteriores en un día claro, vistas de atardeceres, escenas nocturnas, luces de neón, fuegos artificiales, etc.
| (Nublado) | Ajusta para un cielo nublado o lugar en sombra.
| (B. Blanco fluorescente 1) (B. Blanco fluorescente 2) (B. Blanco fluorescente 3) | [B. Blanco fluorescente 1]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca. [B. Blanco fluorescente 2]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca natural. [B. Blanco fluorescente 3]: permite ajustar la imagen para iluminación fluorescente blanca diurna.
| (Incandescente) | Ajusta para lugares con lámparas incandescentes, o iluminación brillante, tales como en un estudio fotográfico.
| (Flash) | Ajusta para las condiciones del flash.
| (Una pulsación) | Permite ajustar el balance de blancos en función de la fuente de luz. El color blanco memorizado en el modo [Config 1 puls] se convierte en el color blanco básico. Utilice este modo si [Auto] u otros modos no permiten ajustar el color correctamente.
| (Config 1 puls) | Memoriza el color blanco básico que se utilizará en el modo [Una pulsación].

Notas

- Bajo luces fluorescentes que parpadean, es posible que la función de balance de blancos no funcione correctamente aunque seleccione [B. Blanco fluorescente 1], [B. Blanco fluorescente 2] o [B. Blanco fluorescente 3].

- Durante la toma de imágenes con un flash en un modo distinto de [Flash], [Balance Blanco] se ajusta en [Auto].

- Si [Flash] está ajustado en [Activar] o [Sinc lenta], el balance de blancos solo se podrá ajustar en [Auto], [Flash], [Una pulsación] o [Config 1 puls].

- [Config 1 puls] no se puede seleccionar mientras se carga el flash.

- Es posible que no pueda ajustar algunos elementos de MENU en función del modo de grabación seleccionado. Si desea obtener más información, consulte “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de grabación”. [Detalles]

### Para capturar el color blanco básico en el modo [Config 1 puls]

1. Encuadre un objeto de color blanco como, por ejemplo, un trozo de papel que llene la pantalla bajo las mismas condiciones de iluminación en las que filmaría el motivo.

1. MENU (Balance Blanco) [Config 1 puls] en el botón de control

La pantalla se volverá negra momentáneamente y, una vez ajustado el balance de blancos y almacenado en la memoria, la pantalla de grabación aparecerá de nuevo.
Notas

- Si el indicador parpadea durante la toma de imágenes, el balance de blancos se puede ajustar o no. Utilice el balance de blancos automático.

- No agite ni golpee la cámara mientras utiliza la función [Config 1 puls].

- Si el modo de flash está ajustado en [Activar] o [Sinc lenta], el balance de blancos se ajusta en las condiciones de la emisión del flash.

Efectos de las condiciones de iluminación
El color aparente del motivo se verá afectado por las condiciones de la iluminación.
Los tonos de color se ajustan automáticamente, pero puede ajustar los tonos de color manualmente utilizando la función Balance blanco.
Luz diurna (Blanca como Estándar)
Nuboso (Azulado)
Fluorescente (Teñido de verde)
Incandescente (Rojizo)
Volver al principio