Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Solución de problemas > Indicadores y mensajes de advertencia > Mensajes

## Mensajes

Si aparecen los mensajes siguientes, siga las instrucciones.

- El nivel de la batería es bajo. Cargue la batería inmediatamente. En función de las condiciones de uso, es posible que el indicador parpadee aunque todavía queden de 5 minuto a 10 minuto de tiempo restante de batería.

Error sistema

- Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.

Recalentamiento de la cámara
Deje que se enfríe

- La temperatura de la cámara ha aumentado. Es posible que la alimentación se desconecte automáticamente, o que no pueda grabar películas. Deje la cámara en un lugar fresco hasta que baje la temperatura.

Error memoria interna

- Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.

Error al formatear la memoria interna

- Formatee el soporte de nuevo. [Detalles]

No hay imágenes

- No se han grabado imágenes que se puedan reproducir en la memoria interna.

No hay imágenes fijas

- La carpeta o fecha seleccionadas no contiene ningún archivo que pueda reproducir en un pase de diapositivas.

Error carpeta

- Ya existe una carpeta con el mismo primer número de tres dígitos en la memoria interna (por ejemplo: 123MSDCF y 123ABCDE). Seleccione otra carpeta [Detalles] o cree una carpeta nueva. [Detalles]

Imposible crear más carpetas

- En la memoria interna existe una carpeta con un nombre que empieza por “999”. No es posible crear ninguna carpeta en este caso.

Vaciar contenido de carpeta

- Ha intentado eliminar una carpeta que contiene uno o más archivos. Elimine todos los archivos y, a continuación, elimine la carpeta.

Carpeta protegida

- Ha intentado eliminar una carpeta que está protegida como sólo lectura en un ordenador.

No se puede visualizar archivo

- Se ha producido un error durante la reproducción de una imagen.
  No se ofrecen garantías para reproducir, en esta cámara, archivos que contengan imágenes que hayan sido procesadas en un ordenador o imágenes que hayan sido tomadas con otras cámaras.

Carpeta de sólo lectura

- Ha seleccionado una carpeta que no se puede ajustar como carpeta de grabación en la cámara. Seleccione otra carpeta. [Detalles]

Proteger Archivo

- Cancele la protección. [Detalles]

Tam. imag. incomp

- Está reproduciendo una imagen de un tamaño que no se puede reproducir en la cámara.

No puede detectarse cara para retocar

- En función del tipo de imagen, es posible que no la pueda retocar.

(Indicador de aviso de vibración)

- Es posible que la cámara vibre por la falta de luz. Utilice el flash, o monte la cámara en un trípode para sujetarla.

Número máximo de imágenes ya seleccionadas

- Si se utiliza la opción [Múltiples imágenes] se pueden seleccionar hasta 100 archivos.

- Es posible añadir marcas de (Orden de carga) a un máximo de 999 archivos.

Error de reproducción de música

- Elimine el archivo de música o reemplácelo por un archivo de música normal.

- Ejecute [Vaciar música] y, a continuación, descargue un nuevo archivo de música.

Error de formato de música

- Ejecute [Vaciar música].

La operación no puede ejecutarse para archivos no compatibles

- No es posible realizar el procesamiento y otras funciones de edición de la cámara en archivos de imagen procesados mediante un ordenador o imágenes grabadas con otras cámaras.

Preparando archivo base datos imagen Espere por favor

- La cámara restablece la información de fecha, etc., en los casos en que las imágenes se han eliminado en un ordenador, etc.

- El archivo de base de datos de imágenes necesario se crea después de que la memoria interna se formatee.

- El número de imágenes supera la cantidad que puede manejar el administrador de fechas en un archivo de base de datos de la cámara. Para registrar imágenes adicionales en el archivo de base de datos de imágenes, elimine las imágenes en [Ver fecha].

- No es posible grabar en el archivo de base de datos de imagen de la cámara o reproducir mediante [Ver fecha]. Utilice “PMB” para realizar una copia de seguridad de todas las imágenes a un PC y para restaurar la memoria interna.

Error de Archivo base datos imagen
No se puede recuperar

- Importe todas las imágenes al ordenador mediante “PMB” y formatee la memoria interna. [Detalles]
  Para visualizar las imágenes de nuevo con la cámara, exporte las imágenes importadas a la cámara con “PMB”.

Función de grabación no disponible debido a temperatura interna alta

- La temperatura de la cámara ha aumentado. No es posible grabar imágenes hasta que la temperatura haya descendido.

Se ha detenido la grab. debido al aumento de temperatura de cámara

- La grabación se ha detenido debido a un aumento de la temperatura durante la grabación de una película. Espere hasta que la temperatura descienda.

- Al filmar películas durante un período de tiempo prolongado, la temperatura de la cámara aumenta. En este caso, deje la grabación de películas.

Volver al principio