Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia / Tietoja kamerasta > Varotoimia > Sisäänrakennettu akku

## Sisäänrakennettu akku

### Akun lataaminen

- Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa 10 °C – 30 °C. Akku ei ehkä lataudu kunnolla tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

- Kun akun käyttöaika on enää puolet normaalista, vaikka se olisi ladattu täyteen, akku on vaihdettava. Ota yhteys lähimpään Sony-kauppiaaseen.

### Akun tehokas käyttö

- Akun suorituskyky heikkenee kylmässä ympäristössä. Tämän vuoksi akun käyttöaika on lyhyempi kylmässä ympäristössä.

- Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai zoomia.

- Älä jätä kameraa auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin.

### Akun säilyttäminen

- Jos et käytä kameraa pitkään aikaan, lataa kamera täyteen vähintään kerran vuodessa ja tyhjennä akku kokonaan. Säilytä kameraa lisäksi viileässä ja kuivassa paikassa.

### Akun käyttöikä

- Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos käyttöaika latausten välillä lyhenee merkittävästi, ota yhteys lähimpään Sony-kauppiaaseen.

- Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.

### Akun jäljellä oleva varaus

A: Korkea
B: Matala

- Varaustilan ilmaisin syttyy LCD-näytölle.

- Kestää noin minuutin, ennen kuin ilmaisin näyttää jäljellä olevan varauksen oikein.

- Varaustilan ilmaisin ei välttämättä näytä oikein kaikissa olosuhteissa.

- Kun [Virransäästö] -asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys] etkä käytä kameraan tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, näyttö sammuu ja kamera katkaisee virran automaattisesti (automaattinen virrankatkaisutoiminto).

Takaisin ylös