Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > EV

## EV

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2.0 EV – +2.0 EV.

1. MENU (EV) haluttu EV-asetus

Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Vaaleahko kuva (ylivalotus = liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Tumma kuva (alivalotus = liian vähän valoa)
Huomaa

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös