Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/A propos de cet appareil > Précautions > Batterie intégrée

## Batterie intégrée

### Charge de la batterie

- Nous vous recommandons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F). Il est possible que la batterie ne soit pas chargée efficacement à des températures hors de cette plage.

- Lorsque l’autonomie de la batterie dure moitié moins que d’habitude, même après l’avoir complètement rechargée, elle doit être remplacée. Consultez votre revendeur Sony le plus proche.

### Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids.

- La charge de la batterie peut faire défaut rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou le zoom.

- Ne laissez pas l’appareil dans des endroits très chauds tels qu’un véhicule ou en plein soleil.

### Comment stocker la batterie

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée, rechargez-le complètement au moins une fois par an et déchargez totalement la batterie. Par ailleurs, rangez l’appareil dans un endroit frais et sec.

### Durée de service de la batterie

- La durée de service de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue avec le temps et l’usage. Lorsque l’autonomie de la batterie entre les charges diminue de manière significative, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

- La durée de service de la batterie varie en fonction des conditions de stockage, d’utilisation et ambiantes dans lesquelles chaque batterie est utilisée.

### A propos de la charge restante de la batterie

A : Pleine
B : Faible

- L’indicateur de charge restante n’apparaît pas sur l’écran LCD.

- Il faut une minute environ pour que l’indicateur de charge restante correct apparaisse.

- L’indicateur de charge restante peut s’avérer incorrect dans certaines circonstances.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Économie d’énergie] est réglé sur [Standard] ou [Autonomie], l’appareil se met automatiquement hors tension (fonction d’extinction automatique).

Haut