Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Indicateurs d’avertissement et messages > Messages

## Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

- Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d’utilisation, l’indicateur peut clignoter bien que l’autonomie de la batterie soit encore de 5 minutes à 10 minutes.

Erreur système

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Surchauffe de l’appareil
Laissez-le refroidir

- La température de l’appareil a augmenté. Il est possible que l’alimentation se coupe automatiquement ou que vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l’appareil dans un endroit frais jusqu’à ce que la température baisse.

Erreur mémoire interne

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Erreur de formatage de la mémoire interne

- Reformatez le support. [Détails]

Pas d’image

- Aucune image susceptible d’être visualisée n’a été enregistrée dans la mémoire interne.

Absence d’images fixes

- Le dossier sélectionné ou la date ne contient aucun fichier pouvant être lu dans un diaporama.

Erreur de dossier

- Un dossier dont le numéro commence par les mêmes trois premiers chiffres existe déjà dans la mémoire interne (par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [Détails] ou créez un nouveau dossier. [Détails]

Imposs créer nouv doss

- Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe dans la mémoire interne. Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

Vider contenu du dossier

- Vous avez essayé de supprimer un dossier contenant un ou plusieurs fichiers. Supprimez tous les fichiers avant de supprimer le dossier.

Protection de dossier

- Vous avez essayé de supprimer un dossier protégé (en lecture seule) sur un ordinateur.

Impossible d’afficher fichier

- Une erreur s’est produite pendant la lecture de l’image.
  La lecture, sur cet appareil, de fichiers contenant des images traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d’autres appareils n’est pas garantie.

Dossier lecture seule

- Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être défini comme dossier d’enregistrement sur l’appareil. Sélectionnez un autre dossier. [Détails]

Protection de fichier

- Désactivez la protection. [Détails]

Dépassement taille imag

- Vous lisez une image ayant une taille qui ne peut pas être visualisée sur l’appareil.

Impossible de détecter le visage à retoucher

- En fonction de l’image, il peut être possible de la retoucher.

(Indicateur d’avertissement de vibrations)

- Un bougé de l’appareil peut se produire, car l’éclairage est insuffisant. Utilisez le flash ou montez l’appareil sur un trépied pour le stabiliser.

Nombre maximum d’images déjà sélectionné

- Il est possible de sélectionner jusqu’à 100 fichiers en utilisant [Plusieurs images].

- Vous pouvez ajouter des repères (Ordre de téléchargement) à 999 fichiers maximum.

Erreur musique

- Supprimez le fichier de musique ou remplacez-le par un fichier de musique normal.

- Exécutez la commande [Musique vide], puis téléchargez un nouveau fichier de musique.

Erreur de format de musique

- Exécutez la commande [Musique vide].

Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge

- Il n’est pas possible d’appliquer le traitement et d’autres fonctions d’édition de l’appareil à des fichiers d’image ayant été traités au moyen d’un ordinateur ou à des images qui ont été enregistrées avec d’autres appareils.

Préparation du fichier ds base données Veuillez patienter

- L’appareil restaure les informations de date ou d’autres données en cas de suppression des images sur le PC, etc.

- Le fichier de base de données d’images nécessaire est créé après le formatage de la mémoire interne.

- Le nombre d’images dépasse le nombre maximal autorisé pour la gestion des dates dans un fichier de base de données par l’appareil. Pour enregistrer des images supplémentaires dans le fichier de base de données d’images, supprimez des images en mode [Vue par date].

- Il est impossible de procéder à l’enregistrement dans le fichier de base de données d’images ou à la lecture en mode [Vue par date]. Utilisez « PMB » pour sauvegarder toutes les images sur un PC et vous servir de ce dernier pour restaurer la mémoire interne.

Erreur fich. ds base données d’images
Récupération impossible

- Importez toutes les images sur l’ordinateur à l’aide de « PMB » et formatez la mémoire interne. [Détails]
  Pour afficher à nouveau les images avec l’appareil, utilisez « PMB » pour exporter dans l’appareil les images importées.

Fonction ENR non disponible car température interne élevée

- La température de l’appareil a augmenté. La prise de vue n’est pas possible aussi longtemps que la température n’a pas diminué.

L’enregistrement s’est arrêté car la températ. de l’appareil a augmenté

- La prise de vue s’est arrêtée en raison d’une augmentation de la température pendant l’enregistrement d’un film. Attendez que la température diminue.

- Lorsque vous enregistrez des films pendant une période prolongée, la température de l’appareil augmente. Dans ce cas, arrêtez d’enregistrer des films.

Haut