Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Détection de visage

## Détection de visage

Sélection du visage prioritaire
Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et règle automatiquement les paramètres de mise au point, flash, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.
Lorsque l’appareil détecte plusieurs sujets, il détermine le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre de détection de visage du sujet principal devient orange. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée vire au vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU (Détection de visage) le mode souhaité

| (Désact) | La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
| (Auto) | Sélectionne le visage sur lequel l’appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.
| (Priorité enfant) | L’appareil détecte les visages et les photographies avec la priorité aux visages d’enfants.
| (Priorité adulte) | L’appareil détecte les visages et les photographies avec la priorité aux visages d’adultes.

Remarques

- [Désact] n’est pas disponible lorsque [Retardateur] est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point est réglé sur [AF multi] et le mode de mesure sur [Multi].

- La fonction Détection de visage est inopérante en cas d’utilisation du zoom numérique.

- Jusqu’à 8 visages de sujets peuvent être détectés.

- Selon les conditions, il se peut que les adultes et les enfants ne soient pas correctement reconnus.

- Pendant la prise de vue en mode Détection de sourire, [Détection de visage] est automatiquement réglé sur [Auto] même si vous sélectionnez [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines options de MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Options de MENU non disponibles dans certains modes ENR ». [Détails]

### Sélection du visage prioritaire

En règle générale, l’appareil sélectionne automatiquement le visage sur lequel effectuer la mise au point en fonction du réglage [Détection de visage], mais vous pouvez également sélectionner et enregistrer le visage auquel vous souhaitez accorder la priorité.

1. Appuyez sur sur la touche de commande pendant la Détection de visage. Le visage situé à l’extrême gauche est sélectionné comme visage ayant la priorité et le cadre devient un cadre orange ().

1. Chaque fois que vous appuyez sur , le visage prioritaire se déplace d’un visage vers la droite. Appuyez plusieurs fois sur jusqu’à ce que le cadre orange () se trouve sur le visage que vous voulez sélectionner.

1. Pour annuler la sélection de visage (Désactivée), positionnez le cadre orange sur le visage le plus à droite, puis appuyez à nouveau sur .

- Il peut être impossible de détecter correctement le visage sélectionné selon la luminosité environnante, la coiffure du sujet, etc. Dans ce cas, resélectionnez le visage dans les conditions dans lesquelles la photo sera prise.

- Lorsque la fonction Détection de sourire est utilisée alors que le cadre de détection de visage est sélectionné, la détection de sourire ne s’applique qu’au visage sélectionné.

- Vous ne pouvez pas sélectionner le visage ayant la priorité en mode Prise de vue facile ou lorsque le retardateur est réglé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

Haut