Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/A propos de cet appareil > Précautions > Précautions

## Précautions

Sauvegarde de la mémoire interne
N’utilisez/ne rangez pas l’appareil dans les endroits suivants
Transport
Températures de fonctionnement
Condensation d’humidité
Compatibilité des données d’image
Remarques sur l’écran LCD et l’objectif

### Sauvegarde de la mémoire interne

- Ne mettez pas l’appareil hors tension ou ne débranchez pas le Câble prenant en charge la connexion USB spécial (fourni) pendant le transfert de données vers votre ordinateur. Sinon, vous risquez d’endommager les données de la mémoire interne. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde afin de protéger vos données.

### N’utilisez/ne rangez pas l’appareil dans les endroits suivants

- Dans un endroit extrêmement chaud, froid ou humide
  Dans des endroits tels qu’un véhicule stationné en plein soleil, le boîtier de l’appareil peut se déformer, provoquant un dysfonctionnement.

- Sous les rayons directs du soleil ou près d’un appareil de chauffage
  Le boîtier de l’appareil risque de se décolorer ou de se déformer, provoquant un dysfonctionnement.

- Dans un endroit soumis à des vibrations oscillantes

- A proximité d’un champ magnétique puissant

- Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux
  Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l’appareil. Ceci risquerait d’entraîner un dysfonctionnement de l’appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

### Transport

- Ne vous asseyez pas sur une chaise ou ailleurs avec l’appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou de votre jupe, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dégâts à l’appareil.

### Températures de fonctionnement

- Votre appareil est conçu pour être utilisé à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). La prise de vue dans des endroits extrêmement froids ou chauds où la température est hors de ces limites est déconseillée.

### Condensation d’humidité

- Si vous faites passer l’appareil directement d’un endroit froid à un endroit chaud, de l’humidité peut se condenser à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. Cette condensation d’humidité peut provoquer un dysfonctionnement de l’appareil.

- En présence de condensation d’humidité, mettez l’appareil hors tension et patientez une heure environ jusqu’à ce que l’humidité soit évaporée. Si vous essayez une prise de vue alors qu’il y a encore de l’humidité dans l’objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

### Compatibilité des données d’image

- L’appareil est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) définie par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony ne garantit pas que l’appareil lira des images enregistrées ou modifiées sur d’autres équipements ou que ceux-ci pourront lire les images enregistrées avec l’appareil.

### Remarques sur l’écran LCD et l’objectif

- L’écran LCD est le produit d’une technologie extrêmement pointue et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que des petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent sur l’écran LCD. Ces points sont une conséquence normale du procédé de fabrication et n’affectent pas l’enregistrement.

- L’exposition prolongée de l’écran LCD ou de l’objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l’appareil près d’une fenêtre ou à l’extérieur.

- N’exercez aucune pression sur l’écran LCD. Ceci pourrait décolorer l’écran et provoquer un dysfonctionnement.

- Les images peuvent laisser une traînée sur l’écran LCD dans un endroit froid. Ce n’est pas une anomalie.

Haut