Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi funkciók használata > Vaku

## Vaku

1. Nyomja meg a vezérlőgomb (Vaku) részét.

1. A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

| (Auto) | Sötét helyen vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Be) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Ki) | A vaku nem működik.

Ha a vakuval készített képen „kör alakú, fehér pontok” jelennek meg
Ezt a lencse közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. Ha ezeket a fényképezőgép vakuja kiemeli, fehér, kör alakú foltokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „fehér, kör alakú foltok”?

- Világítsa ki a szobát, és fényképezzen vaku nélkül.

- A Színhelyválasztás menüben válassza a (Nagyérzékenység) lehetőséget. (Automatikusan a [Ki] beállítás lép érvénybe.)

Megjegyzések

- A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a jelzés látható.

- Sorozatkép készítésekor nem használható a vaku.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére