Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használatba vétel előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenő ikonok listája

## A képernyőn megjelenő ikonok listája

Felvételkészítési mód ikonjainak listája
Megtekintési mód ikonjainak listája
A fényképezőgép állapotát ikonok jelölik a képernyőn.
A képernyőkijelzést a vezérlőgomb DISP (A képernyő kijelző beállításai) gombjának megnyomásával módosíthatja.

### Felvételkészítési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátortöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret
| Színhelyválasztás
| Felvételkészítési mód (Intelligens automatikus beállítás/Automatikus program/SteadyShot/Panorámapásztázás/Mozgókép üzemmód)
| Színhelyfelismerés ikon
| Fehéregyensúly
| Fénymérési üzemmód
| Rázkódásveszély
| Csukott szem csökkentése
| Színhelyfelismerés
| DRO
| Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
1.4 | Zoommérték kijelzése
| Fókuszálás közelre

Kijelző | Jelzés
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-érzékenység
| NR lassú zársebesség
125 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás értéke
+2.0EV | Expozíciós érték
| AF tartománykereső-keret kijelzése
FELV. Készlét | Mozgókép felvétele/Mozgókép készenlétbe helyezése
0:12 | Felvételi idő (p:mp)

Kijelző | Jelzés
| Felvételi mappa
96 | Rögzíthető képek száma
100p. | Elérhető felvételi idő
| Felvételi adathordozó (belső memória)
| Vaku üzemmód
| Vörösszemjelenség csökkentése
| Vaku feltöltése

Kijelző | Jelzés
| Önkioldó
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Arcfelismerés
| Célhely
| Sorozatkép
| AF tartománykereső-keret
| Pontszerű fénymérési célkereszt

### Megtekintési mód ikonjainak listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátortöltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret
| Törlés elleni védelem
| Zoomolás lejátszás közben
| Megtekintő üzemmód
| Feltöltési rendelés

Kijelző | Jelzés
101-0012 | Mappa-fájlsorszám
2011 1 1 9:30 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje

Kijelző | Jelzés
| Lejátszási mappa
12/12 | Kép sorszáma/A kiválasztott mappában rögzített képek száma
| Lejátszási adathordozó (belső memória)
| Mappaváltás
| Fénymérési üzemmód
| Vaku üzemmód
| Fehéregyensúly
ISO400 | ISO-érzékenység
| Az adatbázisfájl megtelt/Adatbázisfájl-hiba figyelmeztetés

Kijelző | Jelzés
+2.0EV | Expozíciós érték
500 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás értéke
| Lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| Hangerő

Vissza a tetejére