Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Bil. bianco

## Bil. bianco

Consente di regolare i toni del colore in base alle condizioni di luce circostanti. Utilizzare questa funzione se il colore dell’immagine appare innaturale.

1. MENU (Bil. bianco) modalità desiderata

| (Autom.) | Consente di regolare automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori appaiano naturali.
| (Luce giorno) | Consente di effettuare la regolazione per le condizioni all’aperto in una giornata di sole, le visioni serali, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d’artificio, ecc.
| (Nuvoloso) | Consente di effettuare la regolazione per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
| (Bil. bianco a fluorescenza 1) (Bil. bianco a fluorescenza 2) (Bil. bianco a fluorescenza 3) | [Bil. bianco a fluorescenza 1]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche. [Bil. bianco a fluorescenza 2]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche naturali. [Bil. bianco a fluorescenza 3]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche diurne.
| (Incandescente) | Consente di effettuare la regolazione in presenza di luci a incandescenza o di luci intense, ad esempio in uno studio fotografico.
| (Flash) | Consente di effettuare la regolazione in base alle condizioni del flash.
| (Sing. press.) | Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa. Il colore bianco memorizzato nella modalità [Imp. s/press.] diventa il colore bianco di base. Utilizzare questa modalità se [Autom.] o le altre modalità non consentono di impostare correttamente il colore.
| (Imp. s/press.) | Consente di memorizzare il colore bianco di base che sarà utilizzato nella modalità [Sing. press.].

Note

- In presenza di luci a fluorescenza tremolanti, la funzione di bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente nemmeno se si selezionano [Bil. bianco a fluorescenza 1], [Bil. bianco a fluorescenza 2] o [Bil. bianco a fluorescenza 3].

- Durante la ripresa con il flash in una modalità diversa da [Flash], [Bil. bianco] viene impostato su [Autom.].

- Quando [Flash] corrisponde a [Attivato] oppure a [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco può essere regolato solamente su [Autom.], [Flash], [Sing. press.] o [Imp. s/press.].

- [Imp. s/press.] non può essere selezionato durante la ricarica del flash.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci MENU. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

### Per acquisire il colore bianco di base nella modalità [Imp. s/press.]

1. Inquadrare un oggetto bianco, ad esempio un foglio di carta, in modo che occupi l’intero schermo, mantenendo le stesse condizioni di luce presenti durante la ripresa del soggetto.

1. MENU (Bil. bianco) [Imp. s/press.] sul tasto di controllo

Lo schermo diventa momentaneamente nero; una volta regolato il bilanciamento del bianco e dopo la memorizzazione dello stesso, viene visualizzata di nuovo la schermata di registrazione.
Note

- Se l’indicatore lampeggia durante la ripresa, significa che il bilanciamento del bianco non è impostato o non può essere impostato. Utilizzare il bilanciamento del bianco automatico.

- Non scuotere e non colpire la fotocamera mentre è in corso [Imp. s/press.].

- Se la modalità del flash è impostata su [Attivato] o [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco viene regolato in base alla condizione di attivazione del flash.

Effetti delle condizioni di illuminazione
Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.
I toni del colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolarli manualmente utilizzando la funzione Bilanciamento del bianco.
Luce del giorno (bianco in base allo standard)
Nuvoloso (bluastro)
Fluorescente (tinto di verde)
Incandescente (rossastro)
Torna all’inizio