Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > Witbalans

## Witbalans

Hiermee kunt u de kleurtinten instellen overeenkomstig het omgevingslicht. Gebruik deze functie als de beeldkleuren onnatuurlijk lijken.

1. MENU (Witbalans) gewenste functie

| (Autom.) | Hiermee wordt de witbalans automatisch ingesteld zodat de kleuren natuurlijk lijken.
| (Daglicht) | Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buitenshuis op een mooie dag, avondscènes, nachtscènes, neonreclame, vuurwerk enz.
| (Bewolkt) | Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of een schaduwrijke plaats.
| (Fluorescerend Witbalans 1) (Fluorescerend Witbalans 2) (Fluorescerend Witbalans 3) | [Fluorescerend Witbalans 1]: hiermee wordt gecompenseerd voor witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 2]: hiermee wordt gecompenseerd voor natuurlijk witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 3]: hiermee wordt gecompenseerd voor dagwitte, fluorescerende verlichting.
| (Gloeilamp) | Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
| (Flitser) | Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
| (1x drukken) | Past afhankelijk van de lichtbron de witbalans aan. De witte kleur die opgeslagen is in de functie [1x druk. inst.] wordt de witte basiskleur. Gebruik deze functie als [Autom.] of andere functies de kleur niet correct kunnen instellen.
| (1x druk. inst.) | Onthoudt de witte basiskleur die gebruikt wordt in de functie [1x drukken].

Opmerkingen

- Onder fluorescerende verlichting die knippert, is het mogelijk dat de witbalans niet correct functioneert, zelfs niet als u [Fluorescerend Witbalans 1], [Fluorescerend Witbalans 2] of [Fluorescerend Witbalans 3] selecteert.

- Bij het opnemen met de flitser ingesteld op een andere instelling dan [Flitser], wordt de [Witbalans] ingesteld op [Autom.].

- Wanneer [Flitser] ingesteld is op [Aan] of [Lgz synchro], kan de witbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [Flitser], [1x drukken] of [1x druk. inst.].

- [1x druk. inst.] kan niet geselecteerd worden tijdens het opladen van de flitser.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-items niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Raadpleeg voor meer informatie "MENU-items die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

### De witte basiskleur vastleggen in de functie [1x druk. inst.]

1. Geef een wit voorwerp zoals een vel papier volledig weer op het scherm onder dezelfde lichtomstandigheden als waarmee u het onderwerp wilt opnemen.

1. MENU (Witbalans) [1x druk. inst.] op de bedieningsknop

Het scherm wordt even zwart, en als de witbalans aangepast is en in het geheugen is opgeslagen, wordt het opnamescherm opnieuw weergegeven.
Opmerkingen

- Als de -aanduiding knippert tijdens het opnemen, is de witbalans niet ingesteld of kan deze niet worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.

- Stel de camera niet bloot aan schokken of trillingen als [1x druk. inst.] is geactiveerd.

- Als de flitser ingesteld is op [Aan] of [Lgz synchro], wordt de witbalans aangepast aan de situatie waarbij de flitser flitst.

Effecten van de belichtingsomstandigheden
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.
De kleurtinten worden automatisch ingesteld, maar u kunt de kleurtinten ook handmatig instellen met behulp van de witbalansfunctie.
Daglicht (wit als standaardinstelling)
Bewolkt (blauwachtig)
Fluorescerend licht (groene tint)
Gloeilamplicht (roodachtig)
Terug naar boven