Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Problemen oplossen > Stilstaande beelden/bewegende beelden opnemen

## Stilstaande beelden/bewegende beelden opnemen

Beelden kunnen niet worden opgenomen.

- Controleer de vrije ruimte in het interne geheugen.

- Verwijder overbodige beelden. [Details]

- Tijdens het opladen van de flitser kunt u geen beelden opnemen.

- Zet de functieknop in de stand (stilstaand beeld) wanneer u stilstaande beelden wilt opnemen.

- Voor het opnemen van bewegende beelden, zet u de functieknop in de stand (bewegende beelden).

De lachsluiterfunctie werkt niet.

- Er wordt geen beeld opgenomen als er geen lachend gezicht wordt herkend. [Details]

Het beeld is onscherp.

- Het onderwerp bevindt zich te dichtbij. Zorg ervoor dat tijdens het opnemen de lens verder verwijderd is van het onderwerp dan de volgende minimale opnameafstanden:

- In Slim automatisch en de eenvoudig-functie: ongeveer 1 cm (W)/ 50 cm (T) vanaf de lens.

- In andere opnamefuncties: ongeveer 8 cm (W)/ 50 cm (T) vanaf de lens. U kunt ook de functie Close-upopname instellen en opnames maken op een afstand van ongeveer 1 cm tot 20 cm vanaf de W-kant.

- (Landschap), (Schemer) of (Vuurwerk) is geselecteerd als scènekeuzefunctie voor het opnemen van stilstaande beelden.

De zoomfunctie werkt niet.

- U kunt de optische zoom niet gebruiken in de functie panorama door beweging.

- U kunt de slimme zoomfunctie niet gebruiken afhankelijk van het beeldformaat. [Details]

- U kunt de digitale zoomfunctie niet gebruiken wanneer:

- De lachsluiterfunctie is ingeschakeld.

- [Zelfontsp.] ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

De gezichtsherkenningsfunctie kan niet geselecteerd worden.

- U kunt de gezichtsherkenningsfunctie alleen selecteren als de scherpstellingsfunctie ingesteld is op [Multi-AF] en de lichtmeetfunctie ingesteld is op [Multi].

- U kunt de gezichtsherkenningsfunctie niet selecteren wanneer de functie Close-upopname geactiveerd is.

De flitser werkt niet.

- U kunt de flitser niet gebruiken wanneer:

- De burstfunctie geselecteerd is. [Details]

- (Hoge gevoeligheid), (Schemer) of (Vuurwerk) geselecteerd is als scènekeuzefunctie.

- U opneemt met de functie panorama door beweging.

- U bewegende beelden opneemt.

- Stel de flitser in op (Aan) wanneer de scènekeuzefunctie is ingesteld op (Landschap), (Voedsel), (Huisdieren), (Strand) of (Sneeuw). [Details]

Wazige, witte, ronde vlekken verschijnen in beelden opgenomen met de flitser.

- Deeltjes (stof, pollen enz.) in de lucht weerkaatsten het flitslicht en worden zichtbaar in het beeld. Dit is geen defect. [Details]

De close-upopnamefunctie (Macro/Focus aan) werkt niet.

- (Landschap), (Schemer) of (Vuurwerk) is geselecteerd als scènekeuzefunctie.

- Wanneer de functie Close-upopname geselecteerd is, bedraagt de opnameafstand ongeveer 1 cm tot 20 cm.

- [Macro] is ingesteld op [Autom.] in de volgende situaties:

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden

- Wanneer de lachsluiterfunctie is ingeschakeld

- In de eenvoudig-functie

- Bij panorama door beweging

- Wanneer [Zelfontsp.] ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen]

De datum en tijd worden niet afgebeeld op het LCD-scherm.

- Tijdens het opnemen worden de datum en tijd niet afgebeeld. Deze worden alleen tijdens weergave afgebeeld.

Kan de datum niet op het beeld projecteren.

- Deze camera heeft geen functie om de datum op beelden te projecteren. Door "PMB" te gebruiken, kunt u beelden met de datum erop geprojecteerd opslaan en afdrukken. [Details]

De F-waarde en de sluitertijd knipperen wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

- De belichting is niet goed. Stel de belichting goed in. [Details]

De kleuren van het beeld zijn niet juist.

- Stel de witbalans in. [Details]

Witte of paarse strepen verschijnen op heldere delen van het onderwerp, of het volledige scherm krijgt een rode schijn.

- Dit fenomeen heet versmeren. Dit is geen defect. Het smeereffect wordt niet opgenomen op de stilstaande beelden, maar wordt opgenomen als strepen of ongelijkmatige kleuren op panoramabeelden of bewegende beelden.
  ("Heldere delen" verwijst naar de zon of elektrische lampen die veel feller zijn dan hun omgeving.)

In het beeld verschijnt ruis wanneer u op een donkere plaats naar het scherm kijkt.

- De camera probeert de zichtbaarheid van het scherm te verhogen door het beeld tijdelijk helderder te maken onder omstandigheden met een slechte verlichting. Dit is niet van invloed op het opgenomen beeld.

De ogen van het onderwerp zijn rood.

- Stel [Rode-ogenvermind.] in op [Autom.] of [Aan]. [Details]

- Neem het beeld op met behulp van de flitser vanaf een afstand korter dan het flitsbereik.

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.

- Werk het beeld bij met behulp van [Bijwerken] [Rode-ogen-correctie] op het weergavemenu [Details], of bewerk het beeld met behulp van de software "PMB". [Details]

Punten worden weergegeven op het scherm.

- Dit is geen defect. Deze punten worden niet opgenomen.

Beelden kunnen niet continu worden opgenomen.

- Het interne geheugen is vol. Verwijder overbodige beelden. [Details]

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Hetzelfde beeld wordt meerdere keren opgenomen.

- Stel [Burstinstellingen] in op [Één beeld]. [Details]

- [Scèneherkenning] is ingesteld op [Geavanceerd]. [Details]

Tijdens het laden knippert de aan-uit/laden-lamp.

- Als u de batterij laadt wanneer deze gedurende een lange tijd niet werd gebruikt, is het mogelijk dat de aan-uit/laden-lamp knippert.

De batterij wordt niet geladen, zelfs niet nadat de aan-uit/laden-lamp gedoofd is.

- Dit kan gebeuren wanneer u de camera oplaadt op een zeer warme of koude plaats. Wij raden u aan de batterij op te laden bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C.

Terug naar boven