Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > Datamaskiner

## Datamaskiner

Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet.

- Når batterinivået er lavt, må du lade kameraet.

- Still inn [USB-tilk.] til [Mass Storage]. [Detaljer]

- Bruk den dedikerte Støttekabel for USB-tilkobling (inkludert).

- Koble den dedikerte Støttekabel for USB-tilkobling fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til igjen.

- Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.

- Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.

- Still inn [LUN-innstillinger] til [Multi]. [Detaljer]

Kan ikke importere bilder.

- Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB. [Detaljer]

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk.

- Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på.

Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB Portable".

- Still inn [LUN-innstillinger] til [Multi]. [Detaljer]

- Still inn [USB-tilk.] til [Mass Storage]. [Detaljer]

- Koble datamaskinen til nettverket.

Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.

- Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help". [Detaljer]

- Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.

Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.

- Du spiller av filmen direkte fra internminnet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og spill den av. [Detaljer]

Så snart et bilde er eksportert til en datamaskin, kan det ikke vises på kameraet.

- Eksporter dem til en mappe som gjenkjennes av kameraet, som "101MSDCF", spill deretter av slike bilder i Mappevisning. [Detaljer]

- Registrer bildet i bildedatabasefilen og spill av i [Datovisning]. [Detaljer]

- Hendelsesvisning er ikke tilgjengelig på dette kameraet.

Til toppen