Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty > Komunikaty

## Komunikaty

Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

- Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków używania wskaźnik może migać, nawet jeśli pozostało jeszcze 5 minut do 10 minut pracy akumulatora.

Błąd systemu

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie

- Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć lub nagrywanie filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie obniży się.

Błąd pamięci wewnętrznej

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Błąd formatowania pamięci wewnętrznej

- Sformatować ponownie nośnik danych. [Szczegóły]

Brak obrazów

- W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

Nie ma zdjęć

- Wybrany katalog lub data nie zawiera pliku, który można odtworzyć w pokazie slajdów.

Błąd katalogu

- W pamięci wewnętrznej istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład: 123MSDCF i 123ABCDE). Wybrać inny katalog [Szczegóły] lub stworzyć nowy katalog. [Szczegóły]

Więcej kat niemożliwe

- W pamięci wewnętrznej istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od 999. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Usuń zawartość katalog

- Próbowano skasować katalog zawierający przynajmniej jeden plik. Skasować wszystkie pliki i potem usunąć katalog.

Katalog chroniony

- Próbowano skasować katalog ustawiony na komputerze jako „tylko do odczytu”.

Wyświetlenie pliku niemożliwe

- Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
  Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Kat. tylko do odczytu

- Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog. [Szczegóły]

Plik chroniony

- Usunąć ochronę. [Szczegóły]

Za duży rozmiar obrazu

- Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu

- Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)

- Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów

- Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.

- Można dodać znaczniki (Znacznik przesł. do Internetu) do maksymalnie 999 plików.

Błąd odtwarzania muzyki

- Usunąć plik muzyczny lub zamienić go na normalny plik muzyczny.

- Wykonać polecenie Opróżnij muzykę, a następnie pobrać nowy plik muzyczny.

Błąd formatowania pliku

- Wykonać polecenie [Opróżnij muzykę].

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików

- Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera lub były nagrane innymi aparatami.

Przygotowanie pliku bazy danych obr. Czekaj

- Aparat przywraca informacje o dacie itp. w przypadkach, kiedy obrazy zostały usunięte na komputerze itd.

- Po sformatowaniu pamięci wewnętrznej tworzony jest w niej plik bazy danych obrazu.

- Liczba obrazów przekracza dozwoloną liczbę dla zarządzania datami w pliku bazy danych. Aby zarejestrować dodatkowe obrazy w pliku bazy danych obrazu, skasować obrazy w [Widok daty].

- Nie ma możliwości zapisywania do pliku bazy danych obrazu lub odtwarzania za pomocą opcji [Widok daty]. Użyć programu PMB do wykonania kopii zapasowej wszystkich obrazów na komputerze i użyć go do odtworzenia pamięci wewnętrznej.

Błąd bazy danych obrazu
Nie można odzyskać

- Zaimportować wszystkie obrazy do komputera za pomocą programu PMB i sformatować pamięć wewnętrzną. [Szczegóły]
  Aby ponownie oglądać obrazy w aparacie, wyeksportować zaimportowane obrazy z powrotem do aparatu za pomocą programu PMB.

Funkcja nagrywania niedostępna ze wzgl. na wysoką temp. wewnątrz

- Wzrosła temperatura aparatu. Nie można zapisywać obrazów dopóki nie spadnie temperatura.

Nagrywanie zatrzymane, bo wzrosła temperatura aparatu

- Zapisywanie zostało zatrzymane na skutek wzrostu temperatury podczas nagrywania filmu. Należy odczekać, aż temperatura spadnie.

- W trakcie długiego nagrywania filmów aparat może się rozgrzać. W takiej sytuacji przerwij nagrywanie.

Powrót do początku