Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Akumulator i zasilanie

## Akumulator i zasilanie

Nie można włączyć aparatu.

- Akumulator jest rozładowany. Naładować aparat.

Zasilanie nagle wyłącza się.

- Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem się zasilania na ekranie LCD wyświetlony zostanie komunikat.

- Jeżeli aparat jest włączony i przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Ponownie włączyć aparat.

Krótki czas pracy akumulatora.

- Naładować akumulator, aż zgaśnie lampka ładowania.

- Aparat jest używany w bardzo gorącym lub zimnym miejscu lub naładowanie nie jest wystarczające. Nie jest to usterka.

- Jeśli nie używano aparatu przez dłuższy czas, wydajność akumulatora można poprawić poprzez kilkakrotne jego naładowanie i rozładowanie.

- Kiedy czas pracy akumulatora spadnie do połowy, nawet po całkowitym jego naładowaniu, należy wymienić akumulator. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego dealera firmy Sony.

Nie można naładować aparatu.

- Wyłączyć aparat i przeprowadzić połączenie USB.

- Odłączyć kabel Kabel USB (w zestawie), a następnie podłączyć go ponownie.

- Użyj specjalnego kabla Kabel USB.

- Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

- Włączyć komputer i podłączyć aparat.

- Wyprowadzić komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji.

- Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera za pomocą dołączonego specjalnego kabla Kabel USB.

- Podłączyć aparat do komputera z systemem operacyjnym obsługiwanym przez aparat.

- Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nie ustąpił, należy nacisnąć przycisk RESET za pomocą ostrego obiektu i włączyć zasilanie. Następnie podłączyć ponownie aparat do komputera za pomocą dołączonego specjalnego kabla Kabel USB.

Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.

- Jest to spowodowane używaniem aparatu w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.

- Powstała rozbieżność między wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go, aby skorygować wskazanie.

- Akumulator jest rozładowany. [Szczegóły] Więcej informacji można uzyskać u najbliższego dealera firmy Sony.

Powrót do początku