Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Ostrość

## Ostrość

Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza Autofokus, czyli funkcję, która pozwala na automatycznie ustawienie ostrości.
Wybrana ramka pola F pojawi się na ekranie.

1. MENU (Ostrość) żądany tryb

| (Multi AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.
| (Centr AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Punktowy AF) | Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach lub na wąskim wycinku przestrzeni. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Utrzymuj aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.

Uwagi

- Gdy jest używana opcja [Zoom cyfrowy], ramka pola AF zostanie wyłączona i będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Gdy tryb ogniskowania jest ustawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

- Zależnie od wybranego trybu REC ustawienie niektórych opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC. [Szczegóły]

### Ogniskowanie na obiektach w pobliżu krawędzi ekranu

Jeżeli obiekt jest nieostry, wykonaj co następuje:

1. Skomponuj ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF (A) i wciśnij spust migawki do połowy, aby zogniskować na obiekcie (Blokada AF).

1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i pozostanie zapalony, wróć do ostatecznie skomponowanego zdjęcia i wciśnij całkowicie spust migawki.

- Dopóki nie wciśniesz spustu migawki do końca, możesz wypróbować tę procedurę tyle razy, ile jest to konieczne.

Powrót do początku