Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/Fotografar > Definir modo GRAV > SteadyShot

## SteadyShot

Permite-lhe fotografar com vibração da câmara ou desfocagem do motivo reduzidas.

1. Defina o comutador de modo para (Imagem Fixa).

1. MENU (Modo GRAV) (SteadyShot) no botão de controlo

1. Fotografe com o botão do obturador.

Sugestões para evitar desfocagem
Se a câmara se mover acidentalmente quando capta uma imagem, ocorre “vibração da câmara”.
Por outro lado, se o motivo se moveu quando fotografou uma imagem, pode ocorrer “desfocagem do motivo”.
A vibração da câmara e a desfocagem do motivo ocorrem frequentemente em condições de fraca iluminação ou baixa velocidade do obturador, tais como aquelas encontradas no modo (Retr. crepúsculo) ou (Crepúsculo). Nesse caso, fotografe tendo em conta as sugestões abaixo.
Vibração da câmara
As suas mãos ou corpo mexem-se enquanto segura a câmara e carrega no botão do obturador e todo o ecrã fica desfocado.

- Utilize um tripé ou coloque a câmara numa superfície plana para a manter firme.

- Fotografe com um temporizador automático com atraso de 2 segundos e estabilize a câmara, mantendo os seus braços firmes ao seu lado, após carregar no botão do obturador.

Desfocagem do motivo
Embora a câmara esteja firme, o motivo move-se durante a exposição, por isso aparece desfocado quando o botão do obturador for premido.

- Seleccione o modo (Alta Sensibilid) em Selecção de Cena.

- Seleccione uma sensibilidade ISO mais alta para que a velocidade do obturador seja mais rápida.

Nota

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Voltar ao topo