Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Măsuri de siguranţă / Despre acest aparat foto > Măsuri de siguranţă > Acumulator încorporat

## Acumulator încorporat

### Încărcarea acumulatorilor

- Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorii la o temperatură exterioară între 10°C şi 30°C. Este posibil ca acumulatorii să nu poată fi încărcaţi eficient la temperaturi în afara acestui interval.

- Când durata de viaţă utilă a bateriei ajunge la jumătate decât de obicei, chiar şi după încărcarea completă a bateriei, bateria trebuie înlocuită. Consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

### Utilizarea eficientă a acumulatorilor

- Performanţa bateriei scade în mediile cu temperatură joasă. De aceea, în locurile reci, durata de funcţionare a acumulatorilor este mai scurtă.

- Acumulatorii se vor descărca rapid dacă utilizaţi frecvent bliţul sau zoomul.

- Nu lăsaţi aparatul foto în locuri foarte calde, cum ar fi într-o maşină sau în lumina directă a soarelui.

### Păstrarea acumulatorilor

- În cazul în care nu utilizaţi aparatul foto o perioadă prelungită de timp, încărcaţi complet aparatul foto cel puţin o dată pe an şi descărcaţi complet bateria. De asemenea, depozitaţi aparatul foto într-un loc rece, uscat.

### Durata de viaţă a bateriei

- Durata de viaţă a bateriei este limitată. Bateria se uzează în timp şi prin utilizare repetată. Dacă reducerea duratei de utilizare între încărcări devine semnificativă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

- Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de condiţiile de depozitare şi de utilizare şi de mediul în care sunt utilizaţi acumulatorii.

### Despre capacitatea rămasă a bateriei

A: Ridicată
B: Scăzută

- Pe ecranul LCD apare indicatorul de sarcină rămasă.

- Durează aproximativ un minut până când apare indicatorul corect al sarcinii rămase.

- În anumite circumstanţe este posibil ca indicatorul sarcinii rămase să nu indice corect.

- Când [Economisire energ.] este setat la [Standard] sau [Rezistenţă], dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită perioadă de timp cât timp aparatul este pornit, ecranul LCD devine negru, apoi aparatul se opreşte automat (funcţie Închidere automată).

Sus