Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Recunoaştere scenă

## Recunoaştere scenă

Modul avansat
Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere şi realizează fotografia. La detectarea unei mişcări, sensibilitatea ISO creşte în funcţie de mişcare, pentru a reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mişcare).
Aparatul foto recunoaşte următoarele tipuri de scenă. Atunci când aparatul foto stabileşte scena optimă, afişează pictograma şi ghidul corespunzătoare.
(Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro), (Focalizare apropiată), (Portret)

1. MENU (Mod REC) (Auto inteligent) (Recunoaştere scenă) modul dorit

| (Auto) | Atunci când aparatul foto recunoaşte scena, comută la setările optime şi realizează imaginea.
| (Avansat) | Atunci când aparatul foto recunoaşte scena, comută la setările optime. Când aparatul foto recunoaşte (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), modifică automat imaginea şi realizează încă o imagine. La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe pictograma devine verde. La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afişate una lângă cealaltă după fotografiere.

Observaţii

- Funcţia Recunoaştere scenă nu funcţionează dacă fotografiaţi utilizând zoomul digital.

- Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] şi [Dezactivat].

- Este posibil ca aceste scene să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Modul avansat

În modul [Avansat], aparatul foto realizează două imagini consecutive cu setările diferite după cum urmează, când recunoaşte scenele (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), care ar putea conduce la înceţoşare. Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate.

| Prima imagine* | A doua imagine
| Fotografiază în Sincronizare lentă | Fotografiază cu sensibilitate mărită şi reducerea instabilităţii
| Fotografiază în Sincronizare lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent | Fotografiază cu sensibilitate mărită cu faţa luată ca reper şi reducerea instabilităţii
| Fotografiază în Sincronizare lentă | Fotografiază la viteze şi mai scăzute ale declanşatorului, fără a creşte sensibilitatea
| Fotografiază cu bliţ | Fotografiază cu luminozitatea şi contrastul fundalului reglate (DRO plus)
| Fotografiază cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent | Fotografiază cu luminozitatea şi contrastul feţei şi cu fundalul reglate (DRO plus)

* Când opţiunea [Bliţ] este setată la [Auto].
Ce este funcţia Reducere ochi închişi?
Când este setat la [Avansat], aparatul foto realizează două imagini consecutiv* când recunoaşte (Portret). Aparatul foto selectează, afişează şi înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închişi. Dacă ochii sunt închişi în ambele imagini, se afişează mesajul „Ochi închişi detectaţi”.
* Cu excepţia momentului când bliţul se aprinde intermitent/când timpul de expunere este mic.
Sus