Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Scene Recognition

## Scene Recognition

Informácie o režime Advanced
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber. Ak sa rozpozná pohyb, citlivosť ISO sa zvýši podľa pohybu, aby sa znížilo rozmazanie objektu (Detekcia pohybu).
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén. Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, zobrazí zodpovedajúcu ikonu a sprievodcu.
(Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Close Focus), (Portrait)

1. MENU (REC Mode) (Intelligent Auto) (Scene Recognition) požadovaný režim

| (Auto) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia a nasníma záber.
| (Advanced) | Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne nastavenia. Keď fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), automaticky zmení nastavenie a nasníma ďalší záber. Keď snímate dva zábery za sebou, značka + na ikone sa zmení na zelenú. Pri snímaní dvoch záberov sa okamžite po nasnímaní zobrazia jeden vedľa druhého.

Poznámky

- Funkcia rozpoznania scény nebude pri snímaní pomocou digitálneho priblíženia pracovať.

- Dostupné sú nastavenia blesku [Auto] a [Off].

- Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.

- V závislosti od zvoleného režimu snímania REC sa niektoré položky MENU nemusia dať nastaviť. Podrobnosti nájdete uvedené v časti „Položky MENU, ktoré nie sú dostupné v niektorých režimoch snímania REC“. [Detaily]

### Informácie o režime Advanced

V režime [Advanced] pri rozpoznaní scén (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight) alebo (Backlight Portrait), ktoré majú sklon k rozmazávaniu, fotoaparát nasníma dva zábery za sebou, pričom nastavenia sa líšia nasledovne. Z dvoch nasnímaných záberov si môžete vybrať požadovaný záber.

| Prvý záber* | Druhý záber
| Sníma v režime pomalej synchronizácie | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi
| Sníma v režime pomalej synchronizácie, pričom tvár osvetlená bleskom slúži ako smerodajná | Snímanie so zvýšenou citlivosťou a obmedzenými otrasmi, pričom tvár slúži ako smerodajná
| Sníma v režime pomalej synchronizácie | Snímanie s ešte pomalšou rýchlosťou uzávierky bez zvýšenia citlivosti
| Snímanie s bleskom | Sníma s upraveným jasom a kontrastom pozadia (DRO plus)
| Snímanie použitím tváre osvetlenej bleskom ako smerodajnej | Sníma s upraveným jasom a kontrastom tváre a pozadia (DRO plus)

* Keď je [Flash] nastavený na [Auto].
Čo je funkcia Zabránenie žmurknutiu?
Ak je fotoaparát nastavený na režim [Advanced], pri rozpoznávaní (Portrait) automaticky zosníma dva zábery po sebe*. Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená záber, na ktorom oči objektov nežmurkli. Ak sú oči na oboch záberoch zatvorené, zobrazí sa správa „Blinked eye detected“.
* Okrem prípadu, kedy bliká blesk/kedy je rýchlosť uzávierky pomalá.
Späť na začiatok