Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Seri Çekim Ayarları

## Seri Çekim Ayarları

Tek çekim (tek resim) veya Seri çekim modunu seçebilirsiniz.

1. MENU (Seri Çekim Ayarları) istenen mod

| (Tek) | Tek bir görüntü çeker.
| (Seri Çekim) | Deklanşör düğmesini basılı tuttuğunuzda 100 adede kadar görüntüyü art arda çeker.

Notlar

- [Flaş] öğesi [Kapalı] olarak ayarlanmıştır.

- Zamanlayıcı ile kayıt yaparken, en fazla beş görüntüden oluşan bir dizi kaydedilir.

- Kayıt aralığı, görüntü boyutunun ayarına bağlı olarak uzar.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar diğer görüntüler için de kullanılır.

- Pil düzeyi düşük olduğunda ya da dahili bellek doluyken, seri çekim durur.

- Seçilen kayıt moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı Kayıt modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı Kayıt modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön