Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerini kullanma > Flaş

## Flaş

1. Kontrol düğmesindeki (Flaş) öğesine basın.

1. Kontrol düğmesiyle istediğiniz modu seçin.

| (Otomatik) | Flaş karanlık yerlerde veya arkadan gelen ışık olduğunda otomatik olarak çalışır.
| (Açık) | Flaş her zaman patlar.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş her zaman patlar. Enstantane, karanlık bir yerde flaş ışığı dışında kalan arka planı net çekmek için düşüktür.
| (Kapalı) | Flaş patlamaz.

Flaşla çekilen fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak lekeler” göründüğünde
Bunlar, lensin yakınında havada gezen zerrelerden (toz, polen vb.) kaynaklanır. Fotoğraf makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak gözükürler.
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı aydınlatıp konuyu flaşsız çekin.

- Sahne Seçimi öğesinde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin. ([Kapalı] otomatik olarak seçilir.)

Notlar

- Flaş iki kez yanar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken simgesi görüntülenir.

- Seri çekim sırasında flaş kullanılamaz.

- Seçilen kayıt moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı Kayıt modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı Kayıt modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön