Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (Ekran Görünümü Ayarları) düğmesini kullanarak ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Zayıf pil uyarısı
| Görüntü boyutu
| Sahne Seçimi
| Çekim modu (Akıllı otomatik / Otomatik Program / SteadyShot / Panorama Taraması / Film Modu)
| Sahne Tanıma simgesi
| Beyaz dengesi
| Ölçüm Modu
| Titretme uyarısı
| Kapalı Göz Giderme
| Sahne Tanıma
| DRO
| Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
1.4 | Zoom ölçeklendirme
| Yakın Odaklama

Görünüm | Anlamı
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| Uzun enstantanede gürültü azaltma
125 | Enstantane
F3.5 | Diyafram değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
KYT Hazır | Film kaydetme / Film hazırda bekletme
0:12 | Kayıt süresi (d:s)

Görünüm | Anlamı
| Kayıt klasörü
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
100Dak | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt Ortamı (Dahili bellek)
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
| Zamanlayıcı
| Aşırı ısınma uyarısı
| Yüz algılama
| Hedef
| Seri Çekim Ayarları
| AF telemetre çerçevesi
| Nokta ölçümü çizgileri

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Zayıf pil uyarısı
| Görüntü boyutu
| Koruma
| Kay. gösterim zumu
| İzleme Modu
| Karşıya yükleme emri

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2011 1 1 9:30 AM | Kayıttan gösterilen görüntünün kaydedildiği tarih/saat

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan gösterim klasörü
12/12 | Görüntü numarası / Seçili klasördeki kaydedilmiş görüntülerin sayısı
| Kayıttan gösterim Ortamı (Dahili bellek)
| Klasör değiştirme
| Ölçüm Modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi
ISO400 | ISO sayısı
| Veritabanı dosyası dolu / Veritabanı dosyası hata uyarısı

Görünüm | Anlamı
+2.0EV | Pozlama değeri
500 | Enstantane
F3.5 | Diyafram değeri
| Kayıttan gösterim
| Kayıttan gösterim çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| Ses yüksekliği

En üste geri dön